1	PROOX
1.1	ONE
1.1.1	Elektr. Händetrockner, anthrazit, 300 mm Breite, PROOX AN-010
   
Elektr. Händetrockner für Wandmontage. Gehäuse in Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-Sensor. Trocknungszeit in weniger als 10 Sekunden. Lufttemperatur 45°C, Leistung Motor 500W, Leistung Heizelement 500W. Sensor-Reichweite einstellbar von 5-33 cm. Lautstärke bei high speed und 1 m Entfernung max. 71,2 dB (A). Überhitzungsschutz und Tropfwassergeprüft IPX1. Abschaltautomatik nach 60 Sekunden. Inkl. Netzkabel mit EU-Stecker. Netzkabel mit US-Stecker optional erhältlich (Art.-Nr.: E-017). Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-010 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-010	

Menge: ...........	Stk	Preis: 1116,00	€	GP: ...........	€	

1.1.2	Elektr. Händetrockner, Bronze, 300 mm Breite, PROOX BR-010
   
Elektr. Händetrockner für Wandmontage. Gehäuse in Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-Sensor. Trocknungszeit in weniger als 10 Sekunden. Lufttemperatur 45°C, Leistung Motor 500W, Leistung Heizelement 500W. Sensor-Reichweite einstellbar von 5-33 cm. Lautstärke bei high speed und 1 m Entfernung max. 71,2 dB (A). Überhitzungsschutz und Tropfwassergeprüft IPX1. Abschaltautomatik nach 60 Sekunden. Inkl. Netzkabel mit EU-Stecker. Netzkabel mit US-Stecker optional erhältlich (Art.-Nr.: E-017). Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-010 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-010	

Menge: ...........	Stk	Preis: 1116,00	€	GP: ...........	€	

1.1.3	Elektr. Händetrockner, schwarz, 300 mm Breite, PROOX DP-010
   
Elektr. Händetrockner für Wandmontage. Gehäuse in Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-Sensor. Trocknungszeit in weniger als 10 Sekunden. Lufttemperatur 45°C, Leistung Motor 500W, Leistung Heizelement 500W. Sensor-Reichweite einstellbar von 5-33 cm. Lautstärke bei high speed und 1 m Entfernung max. 71,2 dB (A). Überhitzungsschutz und Tropfwassergeprüft IPX1. Abschaltautomatik nach 60 Sekunden. Inkl. Netzkabel mit EU-Stecker. Netzkabel mit US-Stecker optional erhältlich (Art.-Nr.: E-017). Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-010 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-010	

Menge: ...........	Stk	Preis: 767,00	€	GP: ...........	€	

1.1.4	Elektr. Händetrockner, Kupfer, 300 mm Breite, PROOX KU-010
   
Elektr. Händetrockner für Wandmontage. Gehäuse in Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-Sensor. Trocknungszeit in weniger als 10 Sekunden. Lufttemperatur 45°C, Leistung Motor 500W, Leistung Heizelement 500W. Sensor-Reichweite einstellbar von 5-33 cm. Lautstärke bei high speed und 1 m Entfernung max. 71,2 dB (A). Überhitzungsschutz und Tropfwassergeprüft IPX1. Abschaltautomatik nach 60 Sekunden. Inkl. Netzkabel mit EU-Stecker. Netzkabel mit US-Stecker optional erhältlich (Art.-Nr.: E-017). Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-010 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-010	

Menge: ...........	Stk	Preis: 1116,00	€	GP: ...........	€	

1.1.5	Elektr. Händetrockner, Edelstahl beschichtet, 300 mm Breite, PROOX LL-010

Elektr. Händetrockner für Wandmontage. Gehäuse in Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-Sensor. Trocknungszeit in weniger als 10 Sekunden. Lufttemperatur 45°C, Leistung Motor 500W, Leistung Heizelement 500W. Sensor-Reichweite einstellbar von 5-33 cm. Lautstärke bei high speed und 1 m Entfernung max. 71,2 dB (A). Überhitzungsschutz und Tropfwassergeprüft IPX1. Abschaltautomatik nach 60 Sekunden. Inkl. Netzkabel mit EU-Stecker. Netzkabel mit US-Stecker optional erhältlich (Art.-Nr.: E-017). Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-010 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-010	

Menge: ...........	Stk	Preis: 767,00	€	GP: ...........	€	

1.1.6	Elektr. Händetrockner, Messing, 300 mm Breite, PROOX ME-010
   
Elektr. Händetrockner für Wandmontage. Gehäuse in Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-Sensor. Trocknungszeit in weniger als 10 Sekunden. Lufttemperatur 45°C, Leistung Motor 500W, Leistung Heizelement 500W. Sensor-Reichweite einstellbar von 5-33 cm. Lautstärke bei high speed und 1 m Entfernung max. 71,2 dB (A). Überhitzungsschutz und Tropfwassergeprüft IPX1. Abschaltautomatik nach 60 Sekunden. Inkl. Netzkabel mit EU-Stecker. Netzkabel mit US-Stecker optional erhältlich (Art.-Nr.: E-017). Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-010 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-010	

Menge: ...........	Stk	Preis: 1116,00	€	GP: ...........	€	

1.1.7	Elektr. Händetrockner, Edelstahl, 300 mm Breite, PROOX PU-010
   
Elektr. Händetrockner für Wandmontage. Gehäuse in Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-Sensor. Trocknungszeit in weniger als 10 Sekunden. Lufttemperatur 45°C, Leistung Motor 500W, Leistung Heizelement 500W. Sensor-Reichweite einstellbar von 5-33 cm. Lautstärke bei high speed und 1 m Entfernung max. 71,2 dB (A). Überhitzungsschutz und Tropfwassergeprüft IPX1. Abschaltautomatik nach 60 Sekunden. Inkl. Netzkabel mit EU-Stecker. Netzkabel mit US-Stecker optional erhältlich (Art.-Nr.: E-017). Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-010 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-010	

Menge: ...........	Stk	Preis: 716,00	€	GP: ...........	€	

1.1.8	Elektr. Händetrockner, weiß, 300 mm Breite, PROOX SF-010
   
Elektr. Händetrockner für Wandmontage. Gehäuse in Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-Sensor. Trocknungszeit in weniger als 10 Sekunden. Lufttemperatur 45°C, Leistung Motor 500W, Leistung Heizelement 500W. Sensor-Reichweite einstellbar von 5-33 cm. Lautstärke bei high speed und 1 m Entfernung max. 71,2 dB (A). Überhitzungsschutz und Tropfwassergeprüft IPX1. Abschaltautomatik nach 60 Sekunden. Inkl. Netzkabel mit EU-Stecker. Netzkabel mit US-Stecker optional erhältlich (Art.-Nr.: E-017). Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-010 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-010	

Menge: ...........	Stk	Preis: 767,00	€	GP: ...........	€	

1.1.9	Papierhandtuchspender, anthrazit, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX AN-100
   
Papierhandtuchspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-100 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-100	

Menge: ...........	Stk	Preis: 725,00	€	GP: ...........	€	

1.1.10	Papierhandtuchspender klein, anthrazit, ca. 350 Blatt, 200 mm Höhe, PROOX AN-101
   
Papierhandtuchspender klein für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 350 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-101 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-101	

Menge: ...........	Stk	Preis: 669,00	€	GP: ...........	€	

1.1.11	Papierhandtuchspender, Bronze, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX BR-100
   
Papierhandtuchspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-100 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-100	

Menge: ...........	Stk	Preis: 725,00	€	GP: ...........	€	

1.1.12	Papierhandtuchspender klein, Bronze, ca. 350 Blatt, 200 mm Höhe, PROOX BR-101
   
Papierhandtuchspender klein für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 350 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-101 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-101	

Menge: ...........	Stk	Preis: 669,00	€	GP: ...........	€	

1.1.13	Papierhandtuchspender, schwarz, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX DP-100
   
Papierhandtuchspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-100 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-100	

Menge: ...........	Stk	Preis: 302,00	€	GP: ...........	€	

1.1.14	Papierhandtuchspender klein, schwarz, ca. 350 Blatt, 200 mm Höhe, PROOX DP-101
   
Papierhandtuchspender klein für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 350 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-101 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-101	

Menge: ...........	Stk	Preis: 279,00	€	GP: ...........	€	

1.1.15	Papierhandtuchspender groß, schwarz, ca. 800 Blatt, 450 mm Höhe, PROOX DP-103
   
Papierhandtuchspender groß für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 800 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-103 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-103	

Menge: ...........	Stk	Preis: 349,00	€	GP: ...........	€	

1.1.16	Papierhandtuchspender oben offen, schwarz, ca. 550 Blatt, PROOX DP-105
   
Papierhandtuchspender oben offen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-105 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-105	

Menge: ...........	Stk	Preis: 251,00	€	GP: ...........	€	

1.1.17	Papierhandtuchspender oben offen, schwarz, ca. 200 Blatt, PROOX DP-105-S
   
Papierhandtuchspender oben offen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Fassungsvermögen ca. 200 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-105-S oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-105-S	

Menge: ...........	Stk	Preis: 218,00	€	GP: ...........	€	

1.1.18	Papierhandtuchspender, Kupfer, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX KU-100
   
Papierhandtuchspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-100 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-100	

Menge: ...........	Stk	Preis: 725,00	€	GP: ...........	€	

1.1.19	Papierhandtuchspender klein, Kupfer, ca. 350 Blatt, 200 mm Höhe, PROOX KU-101
   
Papierhandtuchspender klein für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 350 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-101 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-101	

Menge: ...........	Stk	Preis: 669,00	€	GP: ...........	€	

1.1.20	Papierhandtuchspender, Edelstahl beschichtet, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX LL-100

Papierhandtuchspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-100 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-100	

Menge: ...........	Stk	Preis: 302,00	€	GP: ...........	€	

1.1.21	Papierhandtuchspender klein, Edelstahl beschichtet, ca. 350 Blatt, 200 mm Höhe, PROOX LL-101

Papierhandtuchspender klein für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 350 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-101 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-101	

Menge: ...........	Stk	Preis: 279,00	€	GP: ...........	€	

1.1.22	Papierhandtuchspender groß, Edelstahl beschichtet, ca. 800 Blatt, 450 mm Höhe, PROOX LL-103

Papierhandtuchspender groß für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 800 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-103 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-103	

Menge: ...........	Stk	Preis: 349,00	€	GP: ...........	€	

1.1.23	Papierhandtuchspender oben offen, Edelstahl beschichtet, ca. 550 Blatt, PROOX LL-105

Papierhandtuchspender oben offen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-105 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-105	

Menge: ...........	Stk	Preis: 251,00	€	GP: ...........	€	

1.1.24	Papierhandtuchspender oben offen, Edelstahl beschichtet, ca. 200 Blatt, PROOX LL-105-S

Papierhandtuchspender oben offen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Fassungsvermögen ca. 200 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-105-S oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-105-S	

Menge: ...........	Stk	Preis: 218,00	€	GP: ...........	€	

1.1.25	Papierhandtuchspender, Messing, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX ME-100
   
Papierhandtuchspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-100 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-100	

Menge: ...........	Stk	Preis: 725,00	€	GP: ...........	€	

1.1.26	Papierhandtuchspender klein, Messing, ca. 350 Blatt, 200 mm Höhe, PROOX ME-101
   
Papierhandtuchspender klein für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 350 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-101 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-101	

Menge: ...........	Stk	Preis: 669,00	€	GP: ...........	€	

1.1.27	Papierhandtuchspender, Edelstahl, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX PU-100
   
Papierhandtuchspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-100 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-100	

Menge: ...........	Stk	Preis: 259,00	€	GP: ...........	€	

1.1.28	Papierhandtuchspender klein, Edelstahl, ca. 350 Blatt, 200 mm Höhe, PROOX PU-101
   
Papierhandtuchspender klein für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 350 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-101 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-101	

Menge: ...........	Stk	Preis: 239,00	€	GP: ...........	€	

1.1.29	Papierhandtuchspender groß, Edelstahl, ca. 800 Blatt, 450 mm Höhe, PROOX PU-103
   
Papierhandtuchspender groß für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 800 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-103 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-103	

Menge: ...........	Stk	Preis: 319,00	€	GP: ...........	€	

1.1.30	Papierhandtuchspender oben offen, Edelstahl, ca. 550 Blatt, PROOX PU-105
   
Papierhandtuchspender oben offen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-105 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-105	

Menge: ...........	Stk	Preis: 193,00	€	GP: ...........	€	

1.1.31	Papierhandtuchspender oben offen, Edelstahl, ca. 200 Blatt, PROOX PU-105-S
   
Papierhandtuchspender oben offen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Fassungsvermögen ca. 200 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-105-S oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-105-S	

Menge: ...........	Stk	Preis: 167,00	€	GP: ...........	€	

1.1.32	Papierhandtuchspender, weiß, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX SF-100
   
Papierhandtuchspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-100 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-100	

Menge: ...........	Stk	Preis: 302,00	€	GP: ...........	€	

1.1.33	Papierhandtuchspender klein, weiß, ca. 350 Blatt, 200 mm Höhe, PROOX SF-101
   
Papierhandtuchspender klein für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 350 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-101 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-101	

Menge: ...........	Stk	Preis: 279,00	€	GP: ...........	€	

1.1.34	Papierhandtuchspender groß, weiß, ca. 800 Blatt, 450 mm Höhe, PROOX SF-103
   
Papierhandtuchspender groß für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 800 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-103 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-103	

Menge: ...........	Stk	Preis: 349,00	€	GP: ...........	€	

1.1.35	Papierhandtuchspender oben offen, weiß, ca. 550 Blatt, PROOX SF-105
   
Papierhandtuchspender oben offen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-105 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-105	

Menge: ...........	Stk	Preis: 251,00	€	GP: ...........	€	

1.1.36	Papierhandtuchspender oben offen, weiß, ca. 200 Blatt, PROOX SF-105-S
   
Papierhandtuchspender oben offen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Fassungsvermögen ca. 200 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-105-S oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-105-S	

Menge: ...........	Stk	Preis: 218,00	€	GP: ...........	€	

1.1.37	Desinfektionsmittelspender, anthrazit, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX AN-140-DE
   
Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-140-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-140-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 535,00	€	GP: ...........	€	

1.1.38	Desinfektionsmittelspender, anthrazit, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX AN-141-DE
   
Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-141-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-141-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 524,00	€	GP: ...........	€	

1.1.39	Desinfektionsmittelspender, Bronze, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX BR-140-DE
   
Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-140-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-140-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 535,00	€	GP: ...........	€	

1.1.40	Desinfektionsmittelspender, Bronze, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX BR-141-DE
   
Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-141-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-141-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 524,00	€	GP: ...........	€	

1.1.41	Desinfektionsmittelspender, schwarz, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX DP-140-DE
   
Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-140-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-140-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 306,00	€	GP: ...........	€	

1.1.42	Desinfektionsmittelspender, schwarz, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX DP-141-DE
   
Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-141-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-141-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 295,00	€	GP: ...........	€	

1.1.43	Desinfektionsmittelspender, Kupfer, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX KU-140-DE
   
Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-140-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-140-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 535,00	€	GP: ...........	€	

1.1.44	Desinfektionsmittelspender, Kupfer, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX KU-141-DE
   
Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-141-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-141-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 524,00	€	GP: ...........	€	

1.1.45	Desinfektionsmittelspender, Edelstahl beschichtet, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX LL-140-DE

Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-140-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-140-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 306,00	€	GP: ...........	€	

1.1.46	Desinfektionsmittelspender, Edelstahl beschichtet, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX LL-141-DE

Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-141-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-141-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 295,00	€	GP: ...........	€	

1.1.47	Desinfektionsmittelspender, Messing, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX ME-140-DE
   
Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-140-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-140-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 535,00	€	GP: ...........	€	

1.1.48	Desinfektionsmittelspender, Messing, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX ME-141-DE
   
Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-141-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-141-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 524,00	€	GP: ...........	€	

1.1.49	Desinfektionsmittelspender, Edelstahl, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX PU-140-DE
   
Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-140-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-140-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 271,00	€	GP: ...........	€	

1.1.50	Desinfektionsmittelspender, Edelstahl, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX PU-141-DE
   
Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-141-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-141-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 259,00	€	GP: ...........	€	

1.1.51	Desinfektionsmittelspender, weiß, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX SF-140-DE
   
Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-140-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-140-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 306,00	€	GP: ...........	€	

1.1.52	Desinfektionsmittelspender, weiß, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX SF-141-DE
   
Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-141-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-141-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 295,00	€	GP: ...........	€	

1.1.53	Schaumseifespender, anthrazit, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX AN-140-FO
   
Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca, 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-140-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-140-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 535,00	€	GP: ...........	€	

1.1.54	Schaumseifespender, anthrazit, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX AN-141-FO
   
Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-141-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-141-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 524,00	€	GP: ...........	€	

1.1.55	Schaumseifespender, Bronze, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX BR-140-FO
   
Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca, 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-140-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-140-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 535,00	€	GP: ...........	€	

1.1.56	Schaumseifespender, Bronze, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX BR-141-FO
   
Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-141-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-141-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 524,00	€	GP: ...........	€	

1.1.57	Schaumseifespender, schwarz, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX DP-140-FO
   
Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca, 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-140-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-140-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 306,00	€	GP: ...........	€	

1.1.58	Schaumseifespender, schwarz, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX DP-141-FO
   
Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-141-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-141-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 295,00	€	GP: ...........	€	

1.1.59	Schaumseifespender, Kupfer, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX KU-140-FO
   
Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca, 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-140-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-140-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 535,00	€	GP: ...........	€	

1.1.60	Schaumseifespender, Kupfer, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX KU-141-FO
   
Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-141-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-141-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 524,00	€	GP: ...........	€	

1.1.61	Schaumseifespender, Edelstahl beschichtet, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX LL-140-FO

Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca, 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-140-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-140-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 306,00	€	GP: ...........	€	

1.1.62	Schaumseifespender, Edelstahl beschichtet, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX LL-141-FO

Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-141-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-141-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 295,00	€	GP: ...........	€	

1.1.63	Schaumseifespender, Messing, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX ME-140-FO
   
Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca, 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-140-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-140-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 535,00	€	GP: ...........	€	

1.1.64	Schaumseifespender, Messing, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX ME-141-FO
   
Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-141-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-141-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 524,00	€	GP: ...........	€	

1.1.65	Schaumseifespender, Edelstahl, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX PU-140-FO
   
Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca, 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-140-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-140-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 271,00	€	GP: ...........	€	

1.1.66	Schaumseifespender, Edelstahl, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX PU-141-FO
   
Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-141-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-141-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 259,00	€	GP: ...........	€	

1.1.67	Schaumseifespender, weiß, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX SF-140-FO
   
Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca, 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-140-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-140-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 306,00	€	GP: ...........	€	

1.1.68	Schaumseifespender, weiß, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX SF-141-FO
   
Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-141-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-141-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 295,00	€	GP: ...........	€	

1.1.69	Cremeseifespender, anthrazit, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX AN-140-LO
   
Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-140-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-140-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 535,00	€	GP: ...........	€	

1.1.70	Cremeseifespender, anthrazit, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX AN-141-LO
   
Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-141-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-141-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 524,00	€	GP: ...........	€	

1.1.71	Cremeseifespender, Bronze, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX BR-140-LO
   
Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-140-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-140-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 535,00	€	GP: ...........	€	

1.1.72	Cremeseifespender, Bronze, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX BR-141-LO
   
Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-141-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-141-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 524,00	€	GP: ...........	€	

1.1.73	Cremeseifespender, schwarz, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX DP-140-LO
   
Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-140-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-140-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 306,00	€	GP: ...........	€	

1.1.74	Cremeseifespender, schwarz, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX DP-141-LO
   
Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-141-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-141-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 295,00	€	GP: ...........	€	

1.1.75	Cremeseifespender, Kupfer, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX KU-140-LO
   
Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-140-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-140-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 535,00	€	GP: ...........	€	

1.1.76	Cremeseifespender, Kupfer, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX KU-141-LO
   
Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-141-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-141-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 524,00	€	GP: ...........	€	

1.1.77	Cremeseifespender, Edelstahl beschichtet, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX LL-140-LO

Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-140-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-140-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 306,00	€	GP: ...........	€	

1.1.78	Cremeseifespender, Edelstahl beschichtet, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX LL-141-LO

Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-141-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-141-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 295,00	€	GP: ...........	€	

1.1.79	Cremeseifespender, Messing, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX ME-140-LO
   
Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-140-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-140-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 535,00	€	GP: ...........	€	

1.1.80	Cremeseifespender, Messing, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX ME-141-LO
   
Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-141-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-141-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 524,00	€	GP: ...........	€	

1.1.81	Cremeseifespender, Edelstahl, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX PU-140-LO
   
Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-140-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-140-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 271,00	€	GP: ...........	€	

1.1.82	Cremeseifespender, Edelstahl, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX PU-141-LO
   
Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-141-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-141-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 259,00	€	GP: ...........	€	

1.1.83	Cremeseifespender, weiß, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX SF-140-LO
   
Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-140-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-140-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 306,00	€	GP: ...........	€	

1.1.84	Cremeseifespender, weiß, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX SF-141-LO
   
Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-141-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-141-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 295,00	€	GP: ...........	€	

1.1.85	Krankenhausspender für Desinfektionsmittel und Cremeseife, schwarz, 0,5 L, 230 mm Höhe, PROOX DP-141-EB
   
Krankenhausspender für Desinfektionsmittel und Cremeseife mit Armhebelbedienung für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe für 0,5 Liter Euroflaschen. Front zum Einhängen mit 1,5 mm Materialstärke und Sichtfenster. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-141-EB oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-141-EB	

Menge: ...........	Stk	Preis: 295,00	€	GP: ...........	€	

1.1.86	Krankenhausspender für Desinfektionsmittel und Cremeseife, Edelstahl beschichtet, 0,5 L, 230 mm Höhe, PROOX LL-141-EB

Krankenhausspender für Desinfektionsmittel und Cremeseife mit Armhebelbedienung für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe für 0,5 Liter Euroflaschen. Front zum Einhängen mit 1,5 mm Materialstärke und Sichtfenster. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-141-EB oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-141-EB	

Menge: ...........	Stk	Preis: 295,00	€	GP: ...........	€	

1.1.87	Krankenhausspender für Desinfektionsmittel und Cremeseife, Edelstahl, 0,5 L, 230 mm Höhe, PROOX PU-141-EB
   
Krankenhausspender für Desinfektionsmittel und Cremeseife mit Armhebelbedienung für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe für 0,5 Liter Euroflaschen. Front zum Einhängen mit 1,5 mm Materialstärke und Sichtfenster. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-141-EB oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-141-EB	

Menge: ...........	Stk	Preis: 259,00	€	GP: ...........	€	

1.1.88	Krankenhausspender für Desinfektionsmittel und Cremeseife, weiß, 0,5 L, 230 mm Höhe, PROOX SF-141-EB
   
Krankenhausspender für Desinfektionsmittel und Cremeseife mit Armhebelbedienung für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe für 0,5 Liter Euroflaschen. Front zum Einhängen mit 1,5 mm Materialstärke und Sichtfenster. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-141-EB oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-141-EB	

Menge: ...........	Stk	Preis: 295,00	€	GP: ...........	€	

1.1.89	Handreinigungsspender für Reibemittel, schwarz, 0,5 L, 230 mm Höhe, PROOX DP-141-HC
   
Handreinigungsspender für Reibemittel mit Armhebelbedienung für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe für 0,5 Liter Euroflaschen. Front zum Einhängen mit 1,5 mm Materialstärke und Sichtfenster. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-141-HC oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-141-HC	

Menge: ...........	Stk	Preis: 295,00	€	GP: ...........	€	

1.1.90	Handreinigungsspender für Reibemittel, Edelstahl, 0,5 L, 230 mm Höhe, PROOX PU-141-HC
   
Handreinigungsspender für Reibemittel mit Armhebelbedienung für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe für 0,5 Liter Euroflaschen. Front zum Einhängen mit 1,5 mm Materialstärke und Sichtfenster. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-141-HC oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-141-HC	

Menge: ...........	Stk	Preis: 259,00	€	GP: ...........	€	

1.1.91	Handreinigungsspender für Reibemittel, weiß, 0,5 L, 230 mm Höhe, PROOX SF-141-HC
   
Handreinigungsspender für Reibemittel mit Armhebelbedienung für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe für 0,5 Liter Euroflaschen. Front zum Einhängen mit 1,5 mm Materialstärke und Sichtfenster. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-141-HC oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-141-HC	

Menge: ...........	Stk	Preis: 295,00	€	GP: ...........	€	

1.1.92	Elektr. Desinfektionsmittelspender, anthrazit, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX AN-140E-DE
   
Elektr. Desinfektionsmittelspender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-140E-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-140E-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 703,00	€	GP: ...........	€	

1.1.93	Elektr. Desinfektionsmittelspender, Bronze, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX BR-140E-DE
   
Elektr. Desinfektionsmittelspender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-140E-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-140E-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 703,00	€	GP: ...........	€	

1.1.94	Elektr. Desinfektionsmittelspender, schwarz, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX DP-140E-DE
   
Elektr. Desinfektionsmittelspender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-140E-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-140E-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 459,00	€	GP: ...........	€	

1.1.95	Elektr. Desinfektionsmittelspender, Kupfer, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX KU-140E-DE
   
Elektr. Desinfektionsmittelspender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-140E-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-140E-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 703,00	€	GP: ...........	€	

1.1.96	Elektr. Desinfektionsmittelspender, Edelstahl beschichtet, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX LL-140E-DE

Elektr. Desinfektionsmittelspender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-140E-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-140E-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 459,00	€	GP: ...........	€	

1.1.97	Elektr. Desinfektionsmittelspender, Messing, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX ME-140E-DE
   
Elektr. Desinfektionsmittelspender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-140E-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-140E-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 703,00	€	GP: ...........	€	

1.1.98	Elektr. Desinfektionsmittelspender, Edelstahl, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX PU-140E-DE
   
Elektr. Desinfektionsmittelspender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-140E-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-140E-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 434,00	€	GP: ...........	€	

1.1.99	Elektr. Desinfektionsmittelspender, weiß, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX SF-140E-DE
   
Elektr. Desinfektionsmittelspender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-140E-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-140E-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 459,00	€	GP: ...........	€	

1.1.100	Elektr. Schaumseifespender, anthrazit, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX AN-140E-FO
   
Elektr. Schaumseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-140E-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-140E-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 703,00	€	GP: ...........	€	

1.1.101	Elektr. Schaumseifespender, Bronze, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX BR-140E-FO
   
Elektr. Schaumseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-140E-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-140E-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 703,00	€	GP: ...........	€	

1.1.102	Elektr. Schaumseifespender, schwarz, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX DP-140E-FO
   
Elektr. Schaumseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-140E-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-140E-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 459,00	€	GP: ...........	€	

1.1.103	Elektr. Schaumseifespender, Kupfer, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX KU-140E-FO
   
Elektr. Schaumseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-140E-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-140E-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 703,00	€	GP: ...........	€	

1.1.104	Elektr. Schaumseifespender, Edelstahl beschichtet, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX LL-140E-FO

Elektr. Schaumseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-140E-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-140E-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 459,00	€	GP: ...........	€	

1.1.105	Elektr. Schaumseifespender, Messing, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX ME-140E-FO
   
Elektr. Schaumseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-140E-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-140E-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 703,00	€	GP: ...........	€	

1.1.106	Elektr. Schaumseifespender, Edelstahl, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX PU-140E-FO
   
Elektr. Schaumseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-140E-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-140E-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 434,00	€	GP: ...........	€	

1.1.107	Elektr. Schaumseifespender, weiß, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX SF-140E-FO
   
Elektr. Schaumseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-140E-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-140E-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 459,00	€	GP: ...........	€	

1.1.108	Elektr. Cremeseifespender, anthrazit, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX AN-140E-LO
   
Elektr. Cremeseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 1,1 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-140E-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-140E-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 703,00	€	GP: ...........	€	

1.1.109	Elektr. Cremeseifespender, Bronze, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX BR-140E-LO
   
Elektr. Cremeseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 1,1 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-140E-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-140E-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 703,00	€	GP: ...........	€	

1.1.110	Elektr. Cremeseifespender, schwarz, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX DP-140E-LO
   
Elektr. Cremeseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 1,1 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-140E-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-140E-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 459,00	€	GP: ...........	€	

1.1.111	Elektr. Cremeseifespender, Kupfer, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX KU-140E-LO
   
Elektr. Cremeseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 1,1 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-140E-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-140E-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 703,00	€	GP: ...........	€	

1.1.112	Elektr. Cremeseifespender, Edelstahl beschichtet, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX LL-140E-LO

Elektr. Cremeseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 1,1 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-140E-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-140E-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 459,00	€	GP: ...........	€	

1.1.113	Elektr. Cremeseifespender, Messing, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX ME-140E-LO
   
Elektr. Cremeseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 1,1 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-140E-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-140E-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 703,00	€	GP: ...........	€	

1.1.114	Elektr. Cremeseifespender, Edelstahl, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX PU-140E-LO
   
Elektr. Cremeseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 1,1 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-140E-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-140E-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 434,00	€	GP: ...........	€	

1.1.115	Elektr. Cremeseifespender, weiß, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX SF-140E-LO
   
Elektr. Cremeseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 1,1 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-140E-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-140E-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 459,00	€	GP: ...........	€	

1.1.116	Abfallbehälter, anthrazit, ca. 31 L, 300 mm Breite, PROOX AN-200
   
Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-200 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-200	

Menge: ...........	Stk	Preis: 1150,00	€	GP: ...........	€	

1.1.117	Abfallbehälter, anthrazit, ca. 14 L, 300 mm Breite, PROOX AN-230
   
Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 14 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-230 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-230	

Menge: ...........	Stk	Preis: 802,00	€	GP: ...........	€	

1.1.118	Abfallbehälter, Bronze, ca. 31 L, 300 mm Breite, PROOX BR-200
   
Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-200 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-200	

Menge: ...........	Stk	Preis: 1150,00	€	GP: ...........	€	

1.1.119	Abfallbehälter, Bronze, ca. 14 L, 300 mm Breite, PROOX BR-230
   
Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 14 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-230 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-230	

Menge: ...........	Stk	Preis: 802,00	€	GP: ...........	€	

1.1.120	Abfallbehälter, schwarz, ca. 31 L, 300 mm Breite, PROOX DP-200
   
Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-200 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-200	

Menge: ...........	Stk	Preis: 449,00	€	GP: ...........	€	

1.1.121	Abfallbehälter, schwarz, ca. 14 L, 300 mm Breite, PROOX DP-230
   
Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 14 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-230 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-230	

Menge: ...........	Stk	Preis: 438,00	€	GP: ...........	€	

1.1.122	Abfallbehälter, schwarz, ca. 31 L, 400 mm Breite, PROOX DP-240
   
Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Optional als Standmodell erhältlich. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-240 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-240	

Menge: ...........	Stk	Preis: 449,00	€	GP: ...........	€	

1.1.123	Abfallbehälter, schwarz, ca. 60 L, 400 mm Breite, PROOX DP-245
   
Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 60 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-245 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-245	

Menge: ...........	Stk	Preis: 613,00	€	GP: ...........	€	

1.1.124	Abfallbehälter, Kupfer, ca. 31 L, 300 mm Breite, PROOX KU-200
   
Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-200 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-200	

Menge: ...........	Stk	Preis: 1150,00	€	GP: ...........	€	

1.1.125	Abfallbehälter, Kupfer, ca. 14 L, 300 mm Breite, PROOX KU-230
   
Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 14 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-230 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-230	

Menge: ...........	Stk	Preis: 802,00	€	GP: ...........	€	

1.1.126	Abfallbehälter, Edelstahl beschichtet, ca. 31 L, 300 mm Breite, PROOX LL-200

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-200 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-200	

Menge: ...........	Stk	Preis: 449,00	€	GP: ...........	€	

1.1.127	Abfallbehälter, Edelstahl beschichtet, ca. 14 L, 300 mm Breite, PROOX LL-230

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 14 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-230 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-230	

Menge: ...........	Stk	Preis: 438,00	€	GP: ...........	€	

1.1.128	Abfallbehälter, Edelstahl beschichtet, ca. 31 L, 400 mm Breite, PROOX LL-240

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Optional als Standmodell erhältlich. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-240 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-240	

Menge: ...........	Stk	Preis: 449,00	€	GP: ...........	€	

1.1.129	Abfallbehälter, Edelstahl beschichtet, ca. 60 L, 400 mm Breite, PROOX LL-245

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 60 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-245 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-245	

Menge: ...........	Stk	Preis: 613,00	€	GP: ...........	€	

1.1.130	Abfallbehälter, Messing, ca. 31 L, 300 mm Breite, PROOX ME-200
   
Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-200 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-200	

Menge: ...........	Stk	Preis: 1150,00	€	GP: ...........	€	

1.1.131	Abfallbehälter, Messing, ca. 14 L, 300 mm Breite, PROOX ME-230
   
Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 14 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-230 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-230	

Menge: ...........	Stk	Preis: 802,00	€	GP: ...........	€	

1.1.132	Abfallbehälter, Edelstahl, ca. 31 L, 300 mm Breite, PROOX PU-200
   
Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-200 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-200	

Menge: ...........	Stk	Preis: 358,00	€	GP: ...........	€	

1.1.133	Abfallbehälter, Edelstahl, ca. 14 L, 300 mm Breite, PROOX PU-230
   
Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 14 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-230 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-230	

Menge: ...........	Stk	Preis: 346,00	€	GP: ...........	€	

1.1.134	Abfallbehälter, Edelstahl, ca. 31 L, 400 mm Breite, PROOX PU-240
   
Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Optional als Standmodell erhältlich. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-240 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-240	

Menge: ...........	Stk	Preis: 358,00	€	GP: ...........	€	

1.1.135	Abfallbehälter, Edelstahl, ca. 60 L, 400 mm Breite, PROOX PU-245
   
Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 60 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-245 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-245	

Menge: ...........	Stk	Preis: 451,00	€	GP: ...........	€	

1.1.136	Abfallbehälter, weiß, ca. 31 L, 300 mm Breite, PROOX SF-200
   
Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-200 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-200	

Menge: ...........	Stk	Preis: 449,00	€	GP: ...........	€	

1.1.137	Abfallbehälter, weiß, ca. 14 L, 300 mm Breite, PROOX SF-230
   
Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 14 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-230 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-230	

Menge: ...........	Stk	Preis: 438,00	€	GP: ...........	€	

1.1.138	Abfallbehälter, weiß, ca. 31 L, 400 mm Breite, PROOX SF-240
   
Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Optional als Standmodell erhältlich. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-240 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-240	

Menge: ...........	Stk	Preis: 449,00	€	GP: ...........	€	

1.1.139	Abfallbehälter, weiß, ca. 60 L, 400 mm Breite, PROOX SF-245
   
Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 60 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-245 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-245	

Menge: ...........	Stk	Preis: 613,00	€	GP: ...........	€	

1.1.140	Deckel für Abfallbehälter PU-200, anthrazit, PROOX AN-201
   
Deckel für Abfallbehälter PU-200. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Artikel PROOX AN-201 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-201	

Menge: ...........	Stk	Preis: 256,00	€	GP: ...........	€	

1.1.141	Deckel für Abfallbehälter PU-230, anthrazit, PROOX AN-231
   
Deckel für Abfallbehälter PU-230. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Artikel PROOX AN-231 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-231	

Menge: ...........	Stk	Preis: 222,00	€	GP: ...........	€	

1.1.142	Deckel für Abfallbehälter PU-200, Bronze, PROOX BR-201
   
Deckel für Abfallbehälter PU-200. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Artikel PROOX BR-201 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-201	

Menge: ...........	Stk	Preis: 256,00	€	GP: ...........	€	

1.1.143	Deckel für Abfallbehälter PU-230, Bronze, PROOX BR-231
   
Deckel für Abfallbehälter PU-230. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Artikel PROOX BR-231 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-231	

Menge: ...........	Stk	Preis: 222,00	€	GP: ...........	€	

1.1.144	Deckel für Abfallbehälter PU-200, schwarz, PROOX DP-201
   
Deckel für Abfallbehälter PU-200. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Artikel PROOX DP-201 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-201	

Menge: ...........	Stk	Preis: 153,00	€	GP: ...........	€	

1.1.145	Deckel für Abfallbehälter PU-230, schwarz, PROOX DP-231
   
Deckel für Abfallbehälter PU-230. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Artikel PROOX DP-231 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-231	

Menge: ...........	Stk	Preis: 147,00	€	GP: ...........	€	

1.1.146	Deckel für Abfallbehälter PU-240, schwarz, PROOX DP-241
   
Deckel für Abfallbehälter PU-240. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Artikel PROOX DP-241 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-241	

Menge: ...........	Stk	Preis: 153,00	€	GP: ...........	€	

1.1.147	Deckel für Abfallbehälter PU-245, schwarz, PROOX DP-246
   
Deckel für Abfallbehälter PU-245. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Artikel PROOX DP-246 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-246	

Menge: ...........	Stk	Preis: 163,00	€	GP: ...........	€	

1.1.148	Deckel für Abfallbehälter PU-200, Kupfer, PROOX KU-201
   
Deckel für Abfallbehälter PU-200. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Artikel PROOX KU-201 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-201	

Menge: ...........	Stk	Preis: 256,00	€	GP: ...........	€	

1.1.149	Deckel für Abfallbehälter PU-230, Kupfer, PROOX KU-231
   
Deckel für Abfallbehälter PU-230. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Artikel PROOX KU-231 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-231	

Menge: ...........	Stk	Preis: 222,00	€	GP: ...........	€	

1.1.150	Deckel für Abfallbehälter PU-200, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-201

Deckel für Abfallbehälter PU-200. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Artikel PROOX LL-201 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-201	

Menge: ...........	Stk	Preis: 153,00	€	GP: ...........	€	

1.1.151	Deckel für Abfallbehälter PU-230, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-231

Deckel für Abfallbehälter PU-230. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Artikel PROOX LL-231 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-231	

Menge: ...........	Stk	Preis: 147,00	€	GP: ...........	€	

1.1.152	Deckel für Abfallbehälter PU-240, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-241

Deckel für Abfallbehälter PU-240. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Artikel PROOX LL-241 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-241	

Menge: ...........	Stk	Preis: 153,00	€	GP: ...........	€	

1.1.153	Deckel für Abfallbehälter PU-245, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-246

Deckel für Abfallbehälter PU-245. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Artikel PROOX LL-246 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-246	

Menge: ...........	Stk	Preis: 163,00	€	GP: ...........	€	

1.1.154	Deckel für Abfallbehälter PU-200, Messing, PROOX ME-201
   
Deckel für Abfallbehälter PU-200. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Artikel PROOX ME-201 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-201	

Menge: ...........	Stk	Preis: 256,00	€	GP: ...........	€	

1.1.155	Deckel für Abfallbehälter PU-230, Messing, PROOX ME-231
   
Deckel für Abfallbehälter PU-230. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Artikel PROOX ME-231 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-231	

Menge: ...........	Stk	Preis: 222,00	€	GP: ...........	€	

1.1.156	Deckel für Abfallbehälter PU-200, Edelstahl, PROOX PU-201
   
Deckel für Abfallbehälter PU-200. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Artikel PROOX PU-201 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-201	

Menge: ...........	Stk	Preis: 95,00	€	GP: ...........	€	

1.1.157	Deckel für Abfallbehälter PU-230, Edelstahl, PROOX PU-231
   
Deckel für Abfallbehälter PU-230. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Artikel PROOX PU-231 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-231	

Menge: ...........	Stk	Preis: 90,00	€	GP: ...........	€	

1.1.158	Deckel für Abfallbehälter PU-240, Edelstahl, PROOX PU-241
   
Deckel für Abfallbehälter PU-240. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Artikel PROOX PU-241 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-241	

Menge: ...........	Stk	Preis: 95,00	€	GP: ...........	€	

1.1.159	Deckel für Abfallbehälter PU-245, Edelstahl, PROOX PU-246
   
Deckel für Abfallbehälter PU-245. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Artikel PROOX PU-246 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-246	

Menge: ...........	Stk	Preis: 100,00	€	GP: ...........	€	

1.1.160	Deckel für Abfallbehälter PU-200, weiß, PROOX SF-201
   
Deckel für Abfallbehälter PU-200. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Artikel PROOX SF-201 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-201	

Menge: ...........	Stk	Preis: 153,00	€	GP: ...........	€	

1.1.161	Deckel für Abfallbehälter PU-230, weiß, PROOX SF-231
   
Deckel für Abfallbehälter PU-230. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Artikel PROOX SF-231 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-231	

Menge: ...........	Stk	Preis: 147,00	€	GP: ...........	€	

1.1.162	Deckel für Abfallbehälter PU-240, weiß, PROOX SF-241
   
Deckel für Abfallbehälter PU-240. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Artikel PROOX SF-241 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-241	

Menge: ...........	Stk	Preis: 153,00	€	GP: ...........	€	

1.1.163	Deckel für Abfallbehälter PU-245, weiß, PROOX SF-246
   
Deckel für Abfallbehälter PU-245. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Artikel PROOX SF-246 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-246	

Menge: ...........	Stk	Preis: 163,00	€	GP: ...........	€	

1.1.164	Drahtkorb, Edelstahl, ca. 74 L, PROOX PU-260
   
Drahtkorb für Wandmontage oder frei bodenstehend. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Oberfläche elektrolytisch poliert. Nach unten verjüngend (Bodenfläche 350x280 mm). Sehr starke Ausführung. Fassungsvermögen ca. 74 Liter. Inkl. Edelstahlhaken, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-260 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-260	

Menge: ...........	Stk	Preis: 134,00	€	GP: ...........	€	

1.1.165	Drahtkorb, Edelstahl, ca. 66 L, PROOX PU-261
   
Drahtkorb für Wandmontage oder frei bodenstehend. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Oberfläche elektrolytisch poliert. Fassungsvermögen ca. 66 Liter. Inkl. Edelstahlhaken, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-261 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-261	

Menge: ...........	Stk	Preis: 108,00	€	GP: ...........	€	

1.1.166	Drahtkorb, Edelstahl, ca. 27 L, PROOX PU-265
   
Drahtkorb für Wandmontage oder frei bodenstehend. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Oberfläche elektrolytisch poliert. Fassungsvermögen ca. 27 Liter. Inkl. Edelstahlhaken, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-265 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-265	

Menge: ...........	Stk	Preis: 100,00	€	GP: ...........	€	

1.1.167	Abwurfhülse, anthrazit, PROOX AN-280
   
Abwurfhülse für Waschtischeinbau von oben oder unten. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. 1,2 mm Materialstärke. Mit gebördeltem Rand. Papierdrahtkorb aus Edelstahl als Zubehör erhältlich. Inkl. Montagelaschen und Edelstahlschrauben. Artikel PROOX AN-280 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-280	

Menge: ...........	Stk	Preis: 256,00	€	GP: ...........	€	

1.1.168	Abwurfhülse, Bronze, PROOX BR-280
   
Abwurfhülse für Waschtischeinbau von oben oder unten. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. 1,2 mm Materialstärke. Mit gebördeltem Rand. Papierdrahtkorb aus Edelstahl als Zubehör erhältlich. Inkl. Montagelaschen und Edelstahlschrauben. Artikel PROOX BR-280 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-280	

Menge: ...........	Stk	Preis: 256,00	€	GP: ...........	€	

1.1.169	Abwurfhülse, schwarz, PROOX DP-280
   
Abwurfhülse für Waschtischeinbau von oben oder unten. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. 1,2 mm Materialstärke. Mit gebördeltem Rand. Papierdrahtkorb aus Edelstahl als Zubehör erhältlich. Inkl. Montagelaschen und Edelstahlschrauben. Artikel PROOX DP-280 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-280	

Menge: ...........	Stk	Preis: 157,00	€	GP: ...........	€	

1.1.170	Abwurfhülse, Kupfer, PROOX KU-280
   
Abwurfhülse für Waschtischeinbau von oben oder unten. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. 1,2 mm Materialstärke. Mit gebördeltem Rand. Papierdrahtkorb aus Edelstahl als Zubehör erhältlich. Inkl. Montagelaschen und Edelstahlschrauben. Artikel PROOX KU-280 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-280	

Menge: ...........	Stk	Preis: 256,00	€	GP: ...........	€	

1.1.171	Abwurfhülse, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-280

Abwurfhülse für Waschtischeinbau von oben oder unten. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. 1,2 mm Materialstärke. Mit gebördeltem Rand. Papierdrahtkorb aus Edelstahl als Zubehör erhältlich. Inkl. Montagelaschen und Edelstahlschrauben. Artikel PROOX LL-280 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-280	

Menge: ...........	Stk	Preis: 157,00	€	GP: ...........	€	

1.1.172	Abwurfhülse, Messing, PROOX ME-280
   
Abwurfhülse für Waschtischeinbau von oben oder unten. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. 1,2 mm Materialstärke. Mit gebördeltem Rand. Papierdrahtkorb aus Edelstahl als Zubehör erhältlich. Inkl. Montagelaschen und Edelstahlschrauben. Artikel PROOX ME-280 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-280	

Menge: ...........	Stk	Preis: 256,00	€	GP: ...........	€	

1.1.173	Abwurfhülse, Edelstahl, PROOX PU-280
   
Abwurfhülse für Waschtischeinbau von oben oder unten. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. 1,2 mm Materialstärke. Mit gebördeltem Rand. Papierdrahtkorb aus Edelstahl als Zubehör erhältlich. Inkl. Montagelaschen und Edelstahlschrauben. Artikel PROOX PU-280 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-280	

Menge: ...........	Stk	Preis: 119,00	€	GP: ...........	€	

1.1.174	Abwurfhülse, weiß, PROOX SF-280
   
Abwurfhülse für Waschtischeinbau von oben oder unten. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. 1,2 mm Materialstärke. Mit gebördeltem Rand. Papierdrahtkorb aus Edelstahl als Zubehör erhältlich. Inkl. Montagelaschen und Edelstahlschrauben. Artikel PROOX SF-280 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-280	

Menge: ...........	Stk	Preis: 157,00	€	GP: ...........	€	

1.1.175	Doppelter WC-Rollenhalter manuell, anthrazit, PROOX AN-300
   
Doppelter WC-Rollenhalter manuell für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Für 2 Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition. Ohne Spindelsystem. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-300 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-300	

Menge: ...........	Stk	Preis: 549,00	€	GP: ...........	€	

1.1.176	Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung, anthrazit, PROOX AN-305
   
Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nichts sichtbar. Für zwei Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in die untere Postion. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-305 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-305	

Menge: ...........	Stk	Preis: 649,00	€	GP: ...........	€	

1.1.177	Doppelter WC-Rollenhalter manuell, Bronze, PROOX BR-300
   
Doppelter WC-Rollenhalter manuell für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Für 2 Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition. Ohne Spindelsystem. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-300 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-300	

Menge: ...........	Stk	Preis: 549,00	€	GP: ...........	€	

1.1.178	Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung, Bronze, PROOX BR-305
   
Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nichts sichtbar. Für zwei Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in die untere Postion. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-305 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-305	

Menge: ...........	Stk	Preis: 649,00	€	GP: ...........	€	

1.1.179	Doppelter WC-Rollenhalter manuell, schwarz, PROOX DP-300
   
Doppelter WC-Rollenhalter manuell für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Für 2 Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition. Ohne Spindelsystem. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-300 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-300	

Menge: ...........	Stk	Preis: 284,00	€	GP: ...........	€	

1.1.180	Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung, schwarz, PROOX DP-305
   
Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nichts sichtbar. Für zwei Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in die untere Postion. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-305 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-305	

Menge: ...........	Stk	Preis: 470,00	€	GP: ...........	€	

1.1.181	Zweifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat, schwarz, PROOX DP-382
   
Zweifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Für 2 herkömmliche WC-Rollen mit maximalem Durchmesser von 125 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-382 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-382	

Menge: ...........	Stk	Preis: 207,00	€	GP: ...........	€	

1.1.182	Dreifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat, schwarz, PROOX DP-383
   
Dreifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Für 3 herkömmliche WC-Rollen mit maximalem Durchmesser von 125 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-383 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-383	

Menge: ...........	Stk	Preis: 230,00	€	GP: ...........	€	

1.1.183	Doppelter WC-Rollenhalter manuell, Kupfer, PROOX KU-300
   
Doppelter WC-Rollenhalter manuell für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Für 2 Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition. Ohne Spindelsystem. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-300 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-300	

Menge: ...........	Stk	Preis: 549,00	€	GP: ...........	€	

1.1.184	Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung, Kupfer, PROOX KU-305
   
Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nichts sichtbar. Für zwei Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in die untere Postion. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-305 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-305	

Menge: ...........	Stk	Preis: 649,00	€	GP: ...........	€	

1.1.185	Doppelter WC-Rollenhalter manuell, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-300

Doppelter WC-Rollenhalter manuell für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Für 2 Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition. Ohne Spindelsystem. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-300 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-300	

Menge: ...........	Stk	Preis: 284,00	€	GP: ...........	€	

1.1.186	Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-305

Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nichts sichtbar. Für zwei Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in die untere Postion. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-305 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-305	

Menge: ...........	Stk	Preis: 470,00	€	GP: ...........	€	

1.1.187	Zweifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-382

Zweifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Für 2 herkömmliche WC-Rollen mit maximalem Durchmesser von 125 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-382 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-382	

Menge: ...........	Stk	Preis: 207,00	€	GP: ...........	€	

1.1.188	Dreifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-383

Dreifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Für 3 herkömmliche WC-Rollen mit maximalem Durchmesser von 125 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-383 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-383	

Menge: ...........	Stk	Preis: 230,00	€	GP: ...........	€	

1.1.189	Doppelter WC-Rollenhalter manuell, Messing, PROOX ME-300
   
Doppelter WC-Rollenhalter manuell für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Für 2 Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition. Ohne Spindelsystem. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-300 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-300	

Menge: ...........	Stk	Preis: 549,00	€	GP: ...........	€	

1.1.190	Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung, Messing, PROOX ME-305
   
Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nichts sichtbar. Für zwei Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in die untere Postion. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-305 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-305	

Menge: ...........	Stk	Preis: 649,00	€	GP: ...........	€	

1.1.191	Doppelter WC-Rollenhalter manuell, Edelstahl, PROOX PU-300
   
Doppelter WC-Rollenhalter manuell für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Für 2 Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition. Ohne Spindelsystem. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-300 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-300	

Menge: ...........	Stk	Preis: 249,00	€	GP: ...........	€	

1.1.192	Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung, Edelstahl, PROOX PU-305
   
Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nichts sichtbar. Für zwei Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in die untere Postion. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-305 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-305	

Menge: ...........	Stk	Preis: 422,00	€	GP: ...........	€	

1.1.193	Zweifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat, Edelstahl, PROOX PU-382
   
Zweifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Für 2 herkömmliche WC-Rollen mit maximalem Durchmesser von 125 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-382 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-382	

Menge: ...........	Stk	Preis: 173,00	€	GP: ...........	€	

1.1.194	Dreifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat, Edelstahl, PROOX PU-383
   
Dreifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Für 3 herkömmliche WC-Rollen mit maximalem Durchmesser von 125 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-383 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-383	

Menge: ...........	Stk	Preis: 183,00	€	GP: ...........	€	

1.1.195	Doppelter WC-Rollenhalter manuell, weiß, PROOX SF-300
   
Doppelter WC-Rollenhalter manuell für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Für 2 Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition. Ohne Spindelsystem. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-300 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-300	

Menge: ...........	Stk	Preis: 284,00	€	GP: ...........	€	

1.1.196	Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung, weiß, PROOX SF-305
   
Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nichts sichtbar. Für zwei Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in die untere Postion. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-305 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-305	

Menge: ...........	Stk	Preis: 470,00	€	GP: ...........	€	

1.1.197	Zweifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat, weiß, PROOX SF-382
   
Zweifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Für 2 herkömmliche WC-Rollen mit maximalem Durchmesser von 125 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-382 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-382	

Menge: ...........	Stk	Preis: 207,00	€	GP: ...........	€	

1.1.198	Dreifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat, weiß, PROOX SF-383
   
Dreifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Für 3 herkömmliche WC-Rollen mit maximalem Durchmesser von 125 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-383 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-383	

Menge: ...........	Stk	Preis: 230,00	€	GP: ...........	€	

1.1.199	Einfacher WC-Rollenhalter klein, anthrazit, PROOX AN-380
   
Einfacher WC-Rollenhalter klein für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 17 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX AN-380 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-380	

Menge: ...........	Stk	Preis: 210,00	€	GP: ...........	€	

1.1.200	Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß, anthrazit, PROOX AN-384
   
Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 23 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX AN-384 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-384	

Menge: ...........	Stk	Preis: 262,00	€	GP: ...........	€	

1.1.201	Einfacher WC-Rollenhalter klein, Bronze, PROOX BR-380
   
Einfacher WC-Rollenhalter klein für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 17 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX BR-380 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-380	

Menge: ...........	Stk	Preis: 210,00	€	GP: ...........	€	

1.1.202	Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß, Bronze, PROOX BR-384
   
Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 23 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX BR-384 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-384	

Menge: ...........	Stk	Preis: 262,00	€	GP: ...........	€	

1.1.203	Einfacher WC-Rollenhalter klein, schwarz, PROOX DP-380
   
Einfacher WC-Rollenhalter klein für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 17 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX DP-380 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-380	

Menge: ...........	Stk	Preis: 136,00	€	GP: ...........	€	

1.1.204	Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß, schwarz, PROOX DP-384
   
Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 23 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX DP-384 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-384	

Menge: ...........	Stk	Preis: 178,00	€	GP: ...........	€	

1.1.205	Einfacher WC-Rollenhalter klein, Kupfer, PROOX KU-380
   
Einfacher WC-Rollenhalter klein für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 17 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX KU-380 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-380	

Menge: ...........	Stk	Preis: 210,00	€	GP: ...........	€	

1.1.206	Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß, Kupfer, PROOX KU-384
   
Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 23 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX KU-384 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-384	

Menge: ...........	Stk	Preis: 262,00	€	GP: ...........	€	

1.1.207	Einfacher WC-Rollenhalter klein, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-380

Einfacher WC-Rollenhalter klein für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 17 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX LL-380 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-380	

Menge: ...........	Stk	Preis: 136,00	€	GP: ...........	€	

1.1.208	Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-384

Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 23 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX LL-384 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-384	

Menge: ...........	Stk	Preis: 178,00	€	GP: ...........	€	

1.1.209	Einfacher WC-Rollenhalter klein, Messing, PROOX ME-380
   
Einfacher WC-Rollenhalter klein für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 17 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX ME-380 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-380	

Menge: ...........	Stk	Preis: 210,00	€	GP: ...........	€	

1.1.210	Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß, Messing, PROOX ME-384
   
Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 23 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX ME-384 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-384	

Menge: ...........	Stk	Preis: 262,00	€	GP: ...........	€	

1.1.211	Einfacher WC-Rollenhalter klein, Edelstahl, PROOX PU-380
   
Einfacher WC-Rollenhalter klein für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 17 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX PU-380 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-380	

Menge: ...........	Stk	Preis: 104,00	€	GP: ...........	€	

1.1.212	Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß, Edelstahl, PROOX PU-384
   
Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 23 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX PU-384 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-384	

Menge: ...........	Stk	Preis: 144,00	€	GP: ...........	€	

1.1.213	Einfacher WC-Rollenhalter klein, weiß, PROOX SF-380
   
Einfacher WC-Rollenhalter klein für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 17 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX SF-380 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-380	

Menge: ...........	Stk	Preis: 136,00	€	GP: ...........	€	

1.1.214	Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß, weiß, PROOX SF-384
   
Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 23 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX SF-384 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-384	

Menge: ...........	Stk	Preis: 178,00	€	GP: ...........	€	

1.1.215	WC-Großrollenhalter, schwarz, PROOX DP-350
   
WC-Großrollenhalter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,0 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Für WC-Großrollen bis max. 270 mm Durchmesser. Abrisskante bei der Entnahmeöffnung. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-350 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-350	

Menge: ...........	Stk	Preis: 262,00	€	GP: ...........	€	

1.1.216	WC-Großrollenhalter, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-350

WC-Großrollenhalter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,0 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Für WC-Großrollen bis max. 270 mm Durchmesser. Abrisskante bei der Entnahmeöffnung. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-350 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-350	

Menge: ...........	Stk	Preis: 262,00	€	GP: ...........	€	

1.1.217	WC-Großrollenhalter, Edelstahl, PROOX PU-350
   
WC-Großrollenhalter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,0 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Für WC-Großrollen bis max. 270 mm Durchmesser. Abrisskante bei der Entnahmeöffnung. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-350 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-350	

Menge: ...........	Stk	Preis: 108,00	€	GP: ...........	€	

1.1.218	WC-Großrollenhalter, weiß, PROOX SF-350
   
WC-Großrollenhalter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,0 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Für WC-Großrollen bis max. 270 mm Durchmesser. Abrisskante bei der Entnahmeöffnung. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-350 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-350	

Menge: ...........	Stk	Preis: 262,00	€	GP: ...........	€	

1.1.219	WC-Papier Einzelblattspender, anthrazit, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX AN-310
   
WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 550 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-310 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-310	

Menge: ...........	Stk	Preis: 559,00	€	GP: ...........	€	

1.1.220	WC-Papier Einzelblattspender, Bronze, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX BR-310
   
WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 550 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-310 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-310	

Menge: ...........	Stk	Preis: 559,00	€	GP: ...........	€	

1.1.221	WC-Papier Einzelblattspender, schwarz, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX DP-310
   
WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 550 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-310 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-310	

Menge: ...........	Stk	Preis: 295,00	€	GP: ...........	€	

1.1.222	WC-Papier Einzelblattspender, schwarz, ca. 700 Blatt, 400 mm Höhe, PROOX DP-313
   
WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 700 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-313 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-313	

Menge: ...........	Stk	Preis: 312,00	€	GP: ...........	€	

1.1.223	WC-Papier Einzelblattspender doppelreihig, schwarz, ca. 1400 Blatt, 400 mm Höhe, PROOX DP-316
   
WC-Papier Einzelblattspender doppelreihig für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 1400 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-316 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-316	

Menge: ...........	Stk	Preis: 546,00	€	GP: ...........	€	

1.1.224	WC-Papier Einzelblattspender, Kupfer, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX KU-310
   
WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 550 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-310 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-310	

Menge: ...........	Stk	Preis: 559,00	€	GP: ...........	€	

1.1.225	WC-Papier Einzelblattspender, Edelstahl beschichtet, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX LL-310

WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 550 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-310 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-310	

Menge: ...........	Stk	Preis: 295,00	€	GP: ...........	€	

1.1.226	WC-Papier Einzelblattspender, Edelstahl beschichtet, ca. 700 Blatt, 400 mm Höhe, PROOX LL-313

WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 700 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-313 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-313	

Menge: ...........	Stk	Preis: 312,00	€	GP: ...........	€	

1.1.227	WC-Papier Einzelblattspender doppelreihig, Edelstahl beschichtet, ca. 1400 Blatt, 400 mm Höhe, PROOX LL-316

WC-Papier Einzelblattspender doppelreihig für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 1400 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-316 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-316	

Menge: ...........	Stk	Preis: 546,00	€	GP: ...........	€	

1.1.228	WC-Papier Einzelblattspender, Messing, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX ME-310
   
WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 550 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-310 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-310	

Menge: ...........	Stk	Preis: 559,00	€	GP: ...........	€	

1.1.229	WC-Papier Einzelblattspender, Edelstahl, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX PU-310
   
WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 550 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-310 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-310	

Menge: ...........	Stk	Preis: 256,00	€	GP: ...........	€	

1.1.230	WC-Papier Einzelblattspender, Edelstahl, ca. 700 Blatt, 400 mm Höhe, PROOX PU-313
   
WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 700 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-313 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-313	

Menge: ...........	Stk	Preis: 275,00	€	GP: ...........	€	

1.1.231	WC-Papier Einzelblattspender doppelreihig, Edelstahl, ca. 1400 Blatt, 400 mm Höhe, PROOX PU-316
   
WC-Papier Einzelblattspender doppelreihig für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 1400 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-316 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-316	

Menge: ...........	Stk	Preis: 451,00	€	GP: ...........	€	

1.1.232	WC-Papier Einzelblattspender, weiß, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX SF-310
   
WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 550 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-310 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-310	

Menge: ...........	Stk	Preis: 295,00	€	GP: ...........	€	

1.1.233	WC-Papier Einzelblattspender, weiß, ca. 700 Blatt, 400 mm Höhe, PROOX SF-313
   
WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 700 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-313 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-313	

Menge: ...........	Stk	Preis: 312,00	€	GP: ...........	€	

1.1.234	WC-Papier Einzelblattspender doppelreihig, weiß, ca. 1400 Blatt, 400 mm Höhe, PROOX SF-316
   
WC-Papier Einzelblattspender doppelreihig für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 1400 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-316 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-316	

Menge: ...........	Stk	Preis: 546,00	€	GP: ...........	€	

1.1.235	Reserverollenhalter für 2 Rollen, anthrazit, PROOX AN-390
   
Reserverollenhalter für 2 Rollen für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Für 2 Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX AN-390 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-390	

Menge: ...........	Stk	Preis: 210,00	€	GP: ...........	€	

1.1.236	Reserverollenhalter für 1 Rolle, anthrazit, PROOX AN-391
   
Reserverollenhalter für 1 Rolle für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Für Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX AN-391 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-391	

Menge: ...........	Stk	Preis: 210,00	€	GP: ...........	€	

1.1.237	Reserverollenhalter für 2 Rollen, Bronze, PROOX BR-390
   
Reserverollenhalter für 2 Rollen für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Für 2 Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX BR-390 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-390	

Menge: ...........	Stk	Preis: 210,00	€	GP: ...........	€	

1.1.238	Reserverollenhalter für 1 Rolle, Bronze, PROOX BR-391
   
Reserverollenhalter für 1 Rolle für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Für Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX BR-391 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-391	

Menge: ...........	Stk	Preis: 210,00	€	GP: ...........	€	

1.1.239	Reserverollenhalter für 2 Rollen, schwarz, PROOX DP-390
   
Reserverollenhalter für 2 Rollen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Für 2 Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX DP-390 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-390	

Menge: ...........	Stk	Preis: 136,00	€	GP: ...........	€	

1.1.240	Reserverollenhalter für 1 Rolle, schwarz, PROOX DP-391
   
Reserverollenhalter für 1 Rolle für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Für Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX DP-391 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-391	

Menge: ...........	Stk	Preis: 136,00	€	GP: ...........	€	

1.1.241	Reserverollenhalter für 3 Rollen, schwarz, PROOX DP-393
   
Reserverollenhalter für 3 Rollen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX DP-393 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-393	

Menge: ...........	Stk	Preis: 216,00	€	GP: ...........	€	

1.1.242	Reserverollenhalter für 2 Rollen, Kupfer, PROOX KU-390
   
Reserverollenhalter für 2 Rollen für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Für 2 Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX KU-390 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-390	

Menge: ...........	Stk	Preis: 210,00	€	GP: ...........	€	

1.1.243	Reserverollenhalter für 1 Rolle, Kupfer, PROOX KU-391
   
Reserverollenhalter für 1 Rolle für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Für Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX KU-391 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-391	

Menge: ...........	Stk	Preis: 210,00	€	GP: ...........	€	

1.1.244	Reserverollenhalter für 2 Rollen, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-390

Reserverollenhalter für 2 Rollen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Für 2 Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX LL-390 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-390	

Menge: ...........	Stk	Preis: 136,00	€	GP: ...........	€	

1.1.245	Reserverollenhalter für 1 Rolle, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-391

Reserverollenhalter für 1 Rolle für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Für Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX LL-391 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-391	

Menge: ...........	Stk	Preis: 136,00	€	GP: ...........	€	

1.1.246	Reserverollenhalter für 3 Rollen, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-393

Reserverollenhalter für 3 Rollen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX LL-393 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-393	

Menge: ...........	Stk	Preis: 216,00	€	GP: ...........	€	

1.1.247	Reserverollenhalter für 2 Rollen, Messing, PROOX ME-390
   
Reserverollenhalter für 2 Rollen für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Für 2 Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX ME-390 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-390	

Menge: ...........	Stk	Preis: 210,00	€	GP: ...........	€	

1.1.248	Reserverollenhalter für 1 Rolle, Messing, PROOX ME-391
   
Reserverollenhalter für 1 Rolle für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Für Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX ME-391 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-391	

Menge: ...........	Stk	Preis: 210,00	€	GP: ...........	€	

1.1.249	Reserverollenhalter für 2 Rollen, Edelstahl, PROOX PU-390
   
Reserverollenhalter für 2 Rollen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Für 2 Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX PU-390 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-390	

Menge: ...........	Stk	Preis: 104,00	€	GP: ...........	€	

1.1.250	Reserverollenhalter für 1 Rolle, Edelstahl, PROOX PU-391
   
Reserverollenhalter für 1 Rolle für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Für Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX PU-391 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-391	

Menge: ...........	Stk	Preis: 104,00	€	GP: ...........	€	

1.1.251	Reserverollenhalter für 3 Rollen, Edelstahl, PROOX PU-393
   
Reserverollenhalter für 3 Rollen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX PU-393 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-393	

Menge: ...........	Stk	Preis: 157,00	€	GP: ...........	€	

1.1.252	Reserverollenhalter für 2 Rollen, weiß, PROOX SF-390
   
Reserverollenhalter für 2 Rollen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Für 2 Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX SF-390 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-390	

Menge: ...........	Stk	Preis: 136,00	€	GP: ...........	€	

1.1.253	Reserverollenhalter für 1 Rolle, weiß, PROOX SF-391
   
Reserverollenhalter für 1 Rolle für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Für Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX SF-391 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-391	

Menge: ...........	Stk	Preis: 136,00	€	GP: ...........	€	

1.1.254	Reserverollenhalter für 3 Rollen, weiß, PROOX SF-393
   
Reserverollenhalter für 3 Rollen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX SF-393 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-393	

Menge: ...........	Stk	Preis: 216,00	€	GP: ...........	€	

1.1.255	Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender, anthrazit, PROOX AN-400
   
Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Innenliegender Kunststoff-Aufnahmebehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter für eine einfache Reinigung. Selbstschließender Mechanismus. Integrierter Hygienebeutelspender für Hygienebeutelschachteln bis maximal 132x87x20 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-400 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-400	

Menge: ...........	Stk	Preis: 982,00	€	GP: ...........	€	

1.1.256	Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender, Bronze, PROOX BR-400
   
Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Innenliegender Kunststoff-Aufnahmebehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter für eine einfache Reinigung. Selbstschließender Mechanismus. Integrierter Hygienebeutelspender für Hygienebeutelschachteln bis maximal 132x87x20 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-400 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-400	

Menge: ...........	Stk	Preis: 982,00	€	GP: ...........	€	

1.1.257	Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender, schwarz, PROOX DP-400
   
Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Innenliegender Kunststoff-Aufnahmebehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter für eine einfache Reinigung. Selbstschließender Mechanismus. Integrierter Hygienebeutelspender für Hygienebeutelschachteln bis maximal 132x87x20 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-400 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-400	

Menge: ...........	Stk	Preis: 361,00	€	GP: ...........	€	

1.1.258	Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender mit Kniehebel, schwarz, PROOX DP-400-KN

Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender mit Kniehebel für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Innenliegender Kunststoff-Aufnahmebehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter für eine einfache Reinigung. Selbstschließender Mechanismus. Integrierter Hygienebeutelspender für Hygienebeutelschachteln bis maximal 132x87x20 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-400-KN oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-400-KN	

Menge: ...........	Stk	Preis: 381,00	€	GP: ...........	€	

1.1.259	Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender, Kupfer, PROOX KU-400
   
Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Innenliegender Kunststoff-Aufnahmebehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter für eine einfache Reinigung. Selbstschließender Mechanismus. Integrierter Hygienebeutelspender für Hygienebeutelschachteln bis maximal 132x87x20 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-400 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-400	

Menge: ...........	Stk	Preis: 982,00	€	GP: ...........	€	

1.1.260	Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-400

Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Innenliegender Kunststoff-Aufnahmebehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter für eine einfache Reinigung. Selbstschließender Mechanismus. Integrierter Hygienebeutelspender für Hygienebeutelschachteln bis maximal 132x87x20 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-400 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-400	

Menge: ...........	Stk	Preis: 361,00	€	GP: ...........	€	

1.1.261	Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender, Messing, PROOX ME-400
   
Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Innenliegender Kunststoff-Aufnahmebehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter für eine einfache Reinigung. Selbstschließender Mechanismus. Integrierter Hygienebeutelspender für Hygienebeutelschachteln bis maximal 132x87x20 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-400 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-400	

Menge: ...........	Stk	Preis: 982,00	€	GP: ...........	€	

1.1.262	Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender, Edelstahl, PROOX PU-400
   
Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Innenliegender Kunststoff-Aufnahmebehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter für eine einfache Reinigung. Selbstschließender Mechanismus. Integrierter Hygienebeutelspender für Hygienebeutelschachteln bis maximal 132x87x20 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-400 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-400	

Menge: ...........	Stk	Preis: 269,00	€	GP: ...........	€	

1.1.263	Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender mit Kniehebel, Edelstahl, PROOX PU-400-KN

Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender mit Kniehebel für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Innenliegender Kunststoff-Aufnahmebehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter für eine einfache Reinigung. Selbstschließender Mechanismus. Integrierter Hygienebeutelspender für Hygienebeutelschachteln bis maximal 132x87x20 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-400-KN oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-400-KN	

Menge: ...........	Stk	Preis: 289,00	€	GP: ...........	€	

1.1.264	Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender, weiß, PROOX SF-400
   
Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Innenliegender Kunststoff-Aufnahmebehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter für eine einfache Reinigung. Selbstschließender Mechanismus. Integrierter Hygienebeutelspender für Hygienebeutelschachteln bis maximal 132x87x20 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-400 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-400	

Menge: ...........	Stk	Preis: 361,00	€	GP: ...........	€	

1.1.265	Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender mit Kniehebel, weiß, PROOX SF-400-KN

Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender mit Kniehebel für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Innenliegender Kunststoff-Aufnahmebehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter für eine einfache Reinigung. Selbstschließender Mechanismus. Integrierter Hygienebeutelspender für Hygienebeutelschachteln bis maximal 132x87x20 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-400-KN oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-400-KN	

Menge: ...........	Stk	Preis: 381,00	€	GP: ...........	€	

1.1.266	WC-Bürstengarnitur, anthrazit, PROOX AN-500
   
WC-Bürstengarnitur für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Griff aus gebürstetem Edelstahl. WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-500 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-500	

Menge: ...........	Stk	Preis: 418,00	€	GP: ...........	€	

1.1.267	WC-Bürstengarnitur rund, anthrazit, PROOX AN-505
   
WC-Bürstengarnitur rund für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Gehäuse mit 2 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Schlanker, langer Griff aus gebürstetem Edelstahl mit Deckel. Schwarzer auswechselbarer WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. WC-Bürste freihängend mit Tropfbereich von 35 mm. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-505 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-505	

Menge: ...........	Stk	Preis: 418,00	€	GP: ...........	€	

1.1.268	WC-Bürstengarnitur, Bronze, PROOX BR-500
   
WC-Bürstengarnitur für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Griff aus gebürstetem Edelstahl. WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-500 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-500	

Menge: ...........	Stk	Preis: 418,00	€	GP: ...........	€	

1.1.269	WC-Bürstengarnitur rund, Bronze, PROOX BR-505
   
WC-Bürstengarnitur rund für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Gehäuse mit 2 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Schlanker, langer Griff aus gebürstetem Edelstahl mit Deckel. Schwarzer auswechselbarer WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. WC-Bürste freihängend mit Tropfbereich von 35 mm. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-505 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-505	

Menge: ...........	Stk	Preis: 418,00	€	GP: ...........	€	

1.1.270	WC-Bürstengarnitur, schwarz, PROOX DP-500
   
WC-Bürstengarnitur für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Griff aus gebürstetem Edelstahl. WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-500 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-500	

Menge: ...........	Stk	Preis: 227,00	€	GP: ...........	€	

1.1.271	WC-Bürstengarnitur rund, schwarz, PROOX DP-505
   
WC-Bürstengarnitur rund für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Gehäuse mit 2 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Schlanker, langer Griff aus gebürstetem Edelstahl mit Deckel. Schwarzer auswechselbarer WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. WC-Bürste freihängend mit Tropfbereich von 35 mm. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-505 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-505	

Menge: ...........	Stk	Preis: 227,00	€	GP: ...........	€	

1.1.272	WC-Bürstengarnitur, Kupfer, PROOX KU-500
   
WC-Bürstengarnitur für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Griff aus gebürstetem Edelstahl. WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-500 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-500	

Menge: ...........	Stk	Preis: 418,00	€	GP: ...........	€	

1.1.273	WC-Bürstengarnitur rund, Kupfer, PROOX KU-505
   
WC-Bürstengarnitur rund für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Gehäuse mit 2 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Schlanker, langer Griff aus gebürstetem Edelstahl mit Deckel. Schwarzer auswechselbarer WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. WC-Bürste freihängend mit Tropfbereich von 35 mm. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-505 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-505	

Menge: ...........	Stk	Preis: 408,00	€	GP: ...........	€	

1.1.274	WC-Bürstengarnitur, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-500

WC-Bürstengarnitur für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Griff aus gebürstetem Edelstahl. WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-500 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-500	

Menge: ...........	Stk	Preis: 227,00	€	GP: ...........	€	

1.1.275	WC-Bürstengarnitur rund, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-505

WC-Bürstengarnitur rund für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Gehäuse mit 2 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Schlanker, langer Griff aus gebürstetem Edelstahl mit Deckel. Schwarzer auswechselbarer WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. WC-Bürste freihängend mit Tropfbereich von 35 mm. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-505 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-505	

Menge: ...........	Stk	Preis: 227,00	€	GP: ...........	€	

1.1.276	WC-Bürstengarnitur, Messing, PROOX ME-500
   
WC-Bürstengarnitur für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Griff aus gebürstetem Edelstahl. WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-500 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-500	

Menge: ...........	Stk	Preis: 418,00	€	GP: ...........	€	

1.1.277	WC-Bürstengarnitur rund, Messing, PROOX ME-505
   
WC-Bürstengarnitur rund für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Gehäuse mit 2 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Schlanker, langer Griff aus gebürstetem Edelstahl mit Deckel. Schwarzer auswechselbarer WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. WC-Bürste freihängend mit Tropfbereich von 35 mm. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-505 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-505	

Menge: ...........	Stk	Preis: 418,00	€	GP: ...........	€	

1.1.278	WC-Bürstengarnitur, Edelstahl, PROOX PU-500
   
WC-Bürstengarnitur für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Griff aus gebürstetem Edelstahl. WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-500 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-500	

Menge: ...........	Stk	Preis: 168,00	€	GP: ...........	€	

1.1.279	WC-Bürstengarnitur rund, Edelstahl, PROOX PU-505
   
WC-Bürstengarnitur rund für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Gehäuse mit 2 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Schlanker, langer Griff aus gebürstetem Edelstahl mit Deckel. Schwarzer auswechselbarer WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. WC-Bürste freihängend mit Tropfbereich von 35 mm. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-505 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-505	

Menge: ...........	Stk	Preis: 168,00	€	GP: ...........	€	

1.1.280	WC-Bürstengarnitur, weiß, PROOX SF-500
   
WC-Bürstengarnitur für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Griff aus gebürstetem Edelstahl. WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-500 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-500	

Menge: ...........	Stk	Preis: 227,00	€	GP: ...........	€	

1.1.281	WC-Bürstengarnitur rund, weiß, PROOX SF-505
   
WC-Bürstengarnitur rund für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Gehäuse mit 2 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Schlanker, langer Griff aus gebürstetem Edelstahl mit Deckel. Schwarzer auswechselbarer WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. WC-Bürste freihängend mit Tropfbereich von 35 mm. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-505 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-505	

Menge: ...........	Stk	Preis: 227,00	€	GP: ...........	€	

1.1.282	Kleiderhaken rund, anthrazit, PROOX AN-565
   
Kleiderhaken rund für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Mit Einkerbung und verdeckter Befestigung. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite zusätzlich verklebt werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX AN-565 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-565	

Menge: ...........	Stk	Preis: 65,00	€	GP: ...........	€	

1.1.283	Handtaschen- und Mantelhaken, anthrazit, PROOX AN-568
   
Handtaschen- und Mantelhaken für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX AN-568 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-568	

Menge: ...........	Stk	Preis: 68,00	€	GP: ...........	€	

1.1.284	Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper, anthrazit, PROOX AN-592
   
Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Aus Vollmaterial gefräst. Länge 113 mm. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Loctite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX AN-592 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-592	

Menge: ...........	Stk	Preis: 78,00	€	GP: ...........	€	

1.1.285	Kleiderhaken rund, Bronze, PROOX BR-565
   
Kleiderhaken rund für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Mit Einkerbung und verdeckter Befestigung. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite zusätzlich verklebt werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX BR-565 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-565	

Menge: ...........	Stk	Preis: 65,00	€	GP: ...........	€	

1.1.286	Handtaschen- und Mantelhaken, Bronze, PROOX BR-568
   
Handtaschen- und Mantelhaken für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX BR-568 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-568	

Menge: ...........	Stk	Preis: 68,00	€	GP: ...........	€	

1.1.287	Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper, Bronze, PROOX BR-592
   
Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Aus Vollmaterial gefräst. Länge 113 mm. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Loctite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX BR-592 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-592	

Menge: ...........	Stk	Preis: 78,00	€	GP: ...........	€	

1.1.288	Kleiderhaken rund, schwarz, PROOX DP-565
   
Kleiderhaken rund für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Mit Einkerbung und verdeckter Befestigung. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite zusätzlich verklebt werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX DP-565 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-565	

Menge: ...........	Stk	Preis: 42,00	€	GP: ...........	€	

1.1.289	Handtaschen- und Mantelhaken, schwarz, PROOX DP-568
   
Handtaschen- und Mantelhaken für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX DP-568 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-568	

Menge: ...........	Stk	Preis: 43,00	€	GP: ...........	€	

1.1.290	Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper, schwarz, PROOX DP-592
   
Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Aus Vollmaterial gefräst. Länge 113 mm. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Loctite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX DP-592 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-592	

Menge: ...........	Stk	Preis: 49,00	€	GP: ...........	€	

1.1.291	Kleiderhaken rund, Kupfer, PROOX KU-565
   
Kleiderhaken rund für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Mit Einkerbung und verdeckter Befestigung. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite zusätzlich verklebt werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX KU-565 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-565	

Menge: ...........	Stk	Preis: 65,00	€	GP: ...........	€	

1.1.292	Handtaschen- und Mantelhaken, Kupfer, PROOX KU-568
   
Handtaschen- und Mantelhaken für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX KU-568 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-568	

Menge: ...........	Stk	Preis: 68,00	€	GP: ...........	€	

1.1.293	Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper, Kupfer, PROOX KU-592
   
Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Aus Vollmaterial gefräst. Länge 113 mm. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Loctite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX KU-592 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-592	

Menge: ...........	Stk	Preis: 78,00	€	GP: ...........	€	

1.1.294	Kleiderhaken rund, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-565

Kleiderhaken rund für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Mit Einkerbung und verdeckter Befestigung. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite zusätzlich verklebt werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX LL-565 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-565	

Menge: ...........	Stk	Preis: 42,00	€	GP: ...........	€	

1.1.295	Handtaschen- und Mantelhaken, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-568

Handtaschen- und Mantelhaken für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX LL-568 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-568	

Menge: ...........	Stk	Preis: 43,00	€	GP: ...........	€	

1.1.296	Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-592

Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Aus Vollmaterial gefräst. Länge 113 mm. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Loctite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX LL-592 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-592	

Menge: ...........	Stk	Preis: 49,00	€	GP: ...........	€	

1.1.297	Kleiderhaken rund, Messing, PROOX ME-565
   
Kleiderhaken rund für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Mit Einkerbung und verdeckter Befestigung. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite zusätzlich verklebt werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX ME-565 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-565	

Menge: ...........	Stk	Preis: 65,00	€	GP: ...........	€	

1.1.298	Handtaschen- und Mantelhaken, Messing, PROOX ME-568
   
Handtaschen- und Mantelhaken für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX ME-568 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-568	

Menge: ...........	Stk	Preis: 68,00	€	GP: ...........	€	

1.1.299	Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper, Messing, PROOX ME-592
   
Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Aus Vollmaterial gefräst. Länge 113 mm. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Loctite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX ME-592 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-592	

Menge: ...........	Stk	Preis: 78,00	€	GP: ...........	€	

1.1.300	Kleiderhaken rund, Edelstahl, PROOX PU-565
   
Kleiderhaken rund für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Mit Einkerbung und verdeckter Befestigung. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite zusätzlich verklebt werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX PU-565 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-565	

Menge: ...........	Stk	Preis: 30,00	€	GP: ...........	€	

1.1.301	Handtaschen- und Mantelhaken, Edelstahl, PROOX PU-568
   
Handtaschen- und Mantelhaken für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX PU-568 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-568	

Menge: ...........	Stk	Preis: 32,00	€	GP: ...........	€	

1.1.302	Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper, Edelstahl, PROOX PU-592
   
Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Aus Vollmaterial gefräst. Länge 113 mm. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Loctite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX PU-592 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-592	

Menge: ...........	Stk	Preis: 40,00	€	GP: ...........	€	

1.1.303	Kleiderhaken rund, weiß, PROOX SF-565
   
Kleiderhaken rund für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Mit Einkerbung und verdeckter Befestigung. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite zusätzlich verklebt werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX SF-565 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-565	

Menge: ...........	Stk	Preis: 42,00	€	GP: ...........	€	

1.1.304	Handtaschen- und Mantelhaken, weiß, PROOX SF-568
   
Handtaschen- und Mantelhaken für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX SF-568 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-568	

Menge: ...........	Stk	Preis: 43,00	€	GP: ...........	€	

1.1.305	Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper, weiß, PROOX SF-592
   
Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Aus Vollmaterial gefräst. Länge 113 mm. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Loctite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX SF-592 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-592	

Menge: ...........	Stk	Preis: 49,00	€	GP: ...........	€	

1.1.306	Türstopper, anthrazit, PROOX AN-590
   
Türstopper für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Mit robustem Dämpfer. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX AN-590 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-590	

Menge: ...........	Stk	Preis: 77,00	€	GP: ...........	€	

1.1.307	Türstopper, Bronze, PROOX BR-590
   
Türstopper für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Mit robustem Dämpfer. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX BR-590 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-590	

Menge: ...........	Stk	Preis: 77,00	€	GP: ...........	€	

1.1.308	Türstopper, schwarz, PROOX DP-590
   
Türstopper für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Mit robustem Dämpfer. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX DP-590 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-590	

Menge: ...........	Stk	Preis: 47,00	€	GP: ...........	€	

1.1.309	Türstopper, Kupfer, PROOX KU-590
   
Türstopper für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Mit robustem Dämpfer. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX KU-590 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-590	

Menge: ...........	Stk	Preis: 77,00	€	GP: ...........	€	

1.1.310	Türstopper, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-590

Türstopper für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Mit robustem Dämpfer. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX LL-590 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-590	

Menge: ...........	Stk	Preis: 47,00	€	GP: ...........	€	

1.1.311	Türstopper, Messing, PROOX ME-590
   
Türstopper für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Mit robustem Dämpfer. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX ME-590 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-590	

Menge: ...........	Stk	Preis: 77,00	€	GP: ...........	€	

1.1.312	Türstopper, Edelstahl, PROOX PU-590
   
Türstopper für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Mit robustem Dämpfer. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX PU-590 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-590	

Menge: ...........	Stk	Preis: 38,00	€	GP: ...........	€	

1.1.313	Türstopper, weiß, PROOX SF-590
   
Türstopper für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Mit robustem Dämpfer. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX SF-590 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-590	

Menge: ...........	Stk	Preis: 47,00	€	GP: ...........	€	

1.1.314	Piktogramm "Herren WC", anthrazit, PROOX AN-810
   
Piktogramm "Herren WC". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Selbstklebend. Artikel PROOX AN-810 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-810	

Menge: ...........	Stk	Preis: 112,00	€	GP: ...........	€	

1.1.315	Piktogramm "Damen WC", anthrazit, PROOX AN-811
   
Piktogramm "Damen WC". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Selbstklebend. Artikel PROOX AN-811 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-811	

Menge: ...........	Stk	Preis: 112,00	€	GP: ...........	€	

1.1.316	Piktogramm "Barrierefreies WC", anthrazit, PROOX AN-812
   
Piktogramm "Barrierefreies WC". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Selbstklebend. Artikel PROOX AN-812 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-812	

Menge: ...........	Stk	Preis: 112,00	€	GP: ...........	€	

1.1.317	Piktogramm "Wickelraum", anthrazit, PROOX AN-813
   
Piktogramm "Wickelraum". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Selbstklebend. Artikel PROOX AN-813 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-813	

Menge: ...........	Stk	Preis: 112,00	€	GP: ...........	€	

1.1.318	Piktogramm "Pfeil", anthrazit, PROOX AN-817
   
Piktogramm "Pfeil". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Selbstklebend. Artikel PROOX AN-817 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	AN-817	

Menge: ...........	Stk	Preis: 89,00	€	GP: ...........	€	

1.1.319	Piktogramm "Herren WC", Bronze, PROOX BR-810
   
Piktogramm "Herren WC". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Selbstklebend. Artikel PROOX BR-810 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-810	

Menge: ...........	Stk	Preis: 112,00	€	GP: ...........	€	

1.1.320	Piktogramm "Damen WC", Bronze, PROOX BR-811
   
Piktogramm "Damen WC". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Selbstklebend. Artikel PROOX BR-811 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-811	

Menge: ...........	Stk	Preis: 112,00	€	GP: ...........	€	

1.1.321	Piktogramm "Barrierefreies WC", Bronze, PROOX BR-812
   
Piktogramm "Barrierefreies WC". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Selbstklebend. Artikel PROOX BR-812 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-812	

Menge: ...........	Stk	Preis: 112,00	€	GP: ...........	€	

1.1.322	Piktogramm "Wickelraum", Bronze, PROOX BR-813
   
Piktogramm "Wickelraum". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Selbstklebend. Artikel PROOX BR-813 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-813	

Menge: ...........	Stk	Preis: 112,00	€	GP: ...........	€	

1.1.323	Piktogramm "Pfeil", Bronze, PROOX BR-817
   
Piktogramm "Pfeil". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Selbstklebend. Artikel PROOX BR-817 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	BR-817	

Menge: ...........	Stk	Preis: 89,00	€	GP: ...........	€	

1.1.324	Piktogramm "Herren WC", schwarz, PROOX DP-810
   
Piktogramm "Herren WC". Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Selbstklebend. Artikel PROOX DP-810 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-810	

Menge: ...........	Stk	Preis: 77,00	€	GP: ...........	€	

1.1.325	Piktogramm "Damen WC", schwarz, PROOX DP-811
   
Piktogramm "Damen WC". Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Selbstklebend. Artikel PROOX DP-811 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-811	

Menge: ...........	Stk	Preis: 77,00	€	GP: ...........	€	

1.1.326	Piktogramm "Barrierefreies WC", schwarz, PROOX DP-812
   
Piktogramm "Barrierefreies WC". Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Selbstklebend. Artikel PROOX DP-812 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-812	

Menge: ...........	Stk	Preis: 77,00	€	GP: ...........	€	

1.1.327	Piktogramm "Wickelraum", schwarz, PROOX DP-813
   
Piktogramm "Wickelraum". Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Selbstklebend. Artikel PROOX DP-813 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-813	

Menge: ...........	Stk	Preis: 77,00	€	GP: ...........	€	

1.1.328	Piktogramm "Pfeil", schwarz, PROOX DP-817
   
Piktogramm "Pfeil". Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Selbstklebend. Artikel PROOX DP-817 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-817	

Menge: ...........	Stk	Preis: 55,00	€	GP: ...........	€	

1.1.329	Piktogramm "Herren WC", Kupfer, PROOX KU-810
   
Piktogramm "Herren WC". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Selbstklebend. Artikel PROOX KU-810 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-810	

Menge: ...........	Stk	Preis: 112,00	€	GP: ...........	€	

1.1.330	Piktogramm "Damen WC", Kupfer, PROOX KU-811
   
Piktogramm "Damen WC". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Selbstklebend. Artikel PROOX KU-811 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-811	

Menge: ...........	Stk	Preis: 112,00	€	GP: ...........	€	

1.1.331	Piktogramm "Barrierefreies WC", Kupfer, PROOX KU-812
   
Piktogramm "Barrierefreies WC". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Selbstklebend. Artikel PROOX KU-812 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-812	

Menge: ...........	Stk	Preis: 112,00	€	GP: ...........	€	

1.1.332	Piktogramm "Wickelraum", Kupfer, PROOX KU-813
   
Piktogramm "Wickelraum". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Selbstklebend. Artikel PROOX KU-813 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-813	

Menge: ...........	Stk	Preis: 112,00	€	GP: ...........	€	

1.1.333	Piktogramm "Pfeil", Kupfer, PROOX KU-817
   
Piktogramm "Pfeil". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Selbstklebend. Artikel PROOX KU-817 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	KU-817	

Menge: ...........	Stk	Preis: 89,00	€	GP: ...........	€	

1.1.334	Piktogramm "Herren WC", Edelstahl beschichtet, PROOX LL-810

Piktogramm "Herren WC". Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Selbstklebend. Artikel PROOX LL-810 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-810	

Menge: ...........	Stk	Preis: 77,00	€	GP: ...........	€	

1.1.335	Piktogramm "Damen WC", Edelstahl beschichtet, PROOX LL-811

Piktogramm "Damen WC". Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Selbstklebend. Artikel PROOX LL-811 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-811	

Menge: ...........	Stk	Preis: 77,00	€	GP: ...........	€	

1.1.336	Piktogramm "Barrierefreies WC", Edelstahl beschichtet, PROOX LL-812

Piktogramm "Barrierefreies WC". Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Selbstklebend. Artikel PROOX LL-812 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-812	

Menge: ...........	Stk	Preis: 77,00	€	GP: ...........	€	

1.1.337	Piktogramm "Wickelraum", Edelstahl beschichtet, PROOX LL-813

Piktogramm "Wickelraum". Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Selbstklebend. Artikel PROOX LL-813 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-813	

Menge: ...........	Stk	Preis: 77,00	€	GP: ...........	€	

1.1.338	Piktogramm "Pfeil", Edelstahl beschichtet, PROOX LL-817

Piktogramm "Pfeil". Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Selbstklebend. Artikel PROOX LL-817 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-817	

Menge: ...........	Stk	Preis: 55,00	€	GP: ...........	€	

1.1.339	Piktogramm "Herren WC", Messing, PROOX ME-810
   
Piktogramm "Herren WC". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Selbstklebend. Artikel PROOX ME-810 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-810	

Menge: ...........	Stk	Preis: 112,00	€	GP: ...........	€	

1.1.340	Piktogramm "Damen WC", Messing, PROOX ME-811
   
Piktogramm "Damen WC". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Selbstklebend. Artikel PROOX ME-811 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-811	

Menge: ...........	Stk	Preis: 112,00	€	GP: ...........	€	

1.1.341	Piktogramm "Barrierefreies WC", Messing, PROOX ME-812
   
Piktogramm "Barrierefreies WC". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Selbstklebend. Artikel PROOX ME-812 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-812	

Menge: ...........	Stk	Preis: 112,00	€	GP: ...........	€	

1.1.342	Piktogramm "Wickelraum", Messing, PROOX ME-813
   
Piktogramm "Wickelraum". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Selbstklebend. Artikel PROOX ME-813 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-813	

Menge: ...........	Stk	Preis: 112,00	€	GP: ...........	€	

1.1.343	Piktogramm "Pfeil", Messing, PROOX ME-817
   
Piktogramm "Pfeil". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Selbstklebend. Artikel PROOX ME-817 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	ME-817	

Menge: ...........	Stk	Preis: 89,00	€	GP: ...........	€	

1.1.344	Piktogramm "Herren WC", Edelstahl, PROOX PU-810
   
Piktogramm "Herren WC". Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Selbstklebend. Artikel PROOX PU-810 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-810	

Menge: ...........	Stk	Preis: 54,00	€	GP: ...........	€	

1.1.345	Piktogramm "Damen WC", Edelstahl, PROOX PU-811
   
Piktogramm "Damen WC". Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Selbstklebend. Artikel PROOX PU-811 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-811	

Menge: ...........	Stk	Preis: 54,00	€	GP: ...........	€	

1.1.346	Piktogramm "Barrierefreies WC", Edelstahl, PROOX PU-812
   
Piktogramm "Barrierefreies WC". Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Selbstklebend. Artikel PROOX PU-812 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-812	

Menge: ...........	Stk	Preis: 54,00	€	GP: ...........	€	

1.1.347	Piktogramm "Wickelraum", Edelstahl, PROOX PU-813
   
Piktogramm "Wickelraum". Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Selbstklebend. Artikel PROOX PU-813 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-813	

Menge: ...........	Stk	Preis: 54,00	€	GP: ...........	€	

1.1.348	Piktogramm "Pfeil", Edelstahl, PROOX PU-817
   
Piktogramm "Pfeil". Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Selbstklebend. Artikel PROOX PU-817 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-817	

Menge: ...........	Stk	Preis: 43,00	€	GP: ...........	€	

1.1.349	Piktogramm "Herren WC", weiß, PROOX SF-810
   
Piktogramm "Herren WC". Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Selbstklebend. Artikel PROOX SF-810 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-810	

Menge: ...........	Stk	Preis: 77,00	€	GP: ...........	€	

1.1.350	Piktogramm "Damen WC", weiß, PROOX SF-811
   
Piktogramm "Damen WC". Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Selbstklebend. Artikel PROOX SF-811 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-811	

Menge: ...........	Stk	Preis: 77,00	€	GP: ...........	€	

1.1.351	Piktogramm "Barrierefreies WC", weiß, PROOX SF-812
   
Piktogramm "Barrierefreies WC". Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Selbstklebend. Artikel PROOX SF-812 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-812	

Menge: ...........	Stk	Preis: 77,00	€	GP: ...........	€	

1.1.352	Piktogramm "Wickelraum", weiß, PROOX SF-813
   
Piktogramm "Wickelraum". Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Selbstklebend. Artikel PROOX SF-813 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-813	

Menge: ...........	Stk	Preis: 77,00	€	GP: ...........	€	

1.1.353	Piktogramm "Pfeil", weiß, PROOX SF-817
   
Piktogramm "Pfeil". Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Selbstklebend. Artikel PROOX SF-817 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-817	

Menge: ...........	Stk	Preis: 55,00	€	GP: ...........	€	

1.1.354	Papierhandtuch- und Desinfektionsmittelspender Kombination, schwarz, 400 mm Breite, PROOX DP-120-DE
   
Papierhandtuch- und Desinfektionsmittelspender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-120-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-120-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 602,00	€	GP: ...........	€	

1.1.355	Papierhandtuch- und Desinfektionsmittelspender Kombination, Edelstahl beschichtet, 400 mm Breite, PROOX LL-120-DE

Papierhandtuch- und Desinfektionsmittelspender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-120-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-120-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 602,00	€	GP: ...........	€	

1.1.356	Papierhandtuch- und Desinfektionsmittelspender Kombination, Edelstahl, 400 mm Breite, PROOX PU-120-DE
   
Papierhandtuch- und Desinfektionsmittelspender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-120-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-120-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 463,00	€	GP: ...........	€	

1.1.357	Papierhandtuch- und Desinfektionsmittelspender Kombination, weiß, 400 mm Breite, PROOX SF-120-DE
   
Papierhandtuch- und Desinfektionsmittelspender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-120-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-120-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 602,00	€	GP: ...........	€	

1.1.358	Papierhandtuch- und Schaumseifespender Kombination, schwarz, 400 mm Breite, PROOX DP-120-FO
   
Papierhandtuch- und Schaumseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-120-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-120-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 602,00	€	GP: ...........	€	

1.1.359	Papierhandtuch- und Schaumseifespender Kombination, Edelstahl beschichtet, 400 mm Breite, PROOX LL-120-FO

Papierhandtuch- und Schaumseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-120-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-120-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 602,00	€	GP: ...........	€	

1.1.360	Papierhandtuch- und Schaumseifespender Kombination, Edelstahl, 400 mm Breite, PROOX PU-120-FO
   
Papierhandtuch- und Schaumseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-120-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-120-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 463,00	€	GP: ...........	€	

1.1.361	Papierhandtuch- und Schaumseifespender Kombination, weiß, 400 mm Breite, PROOX SF-120-FO
   
Papierhandtuch- und Schaumseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-120-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-120-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 602,00	€	GP: ...........	€	

1.1.362	Papierhandtuch- und Cremeseifespender Kombination, schwarz, 400 mm Breite, PROOX DP-120-LO
   
Papierhandtuch- und Cremeseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-120-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-120-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 602,00	€	GP: ...........	€	

1.1.363	Papierhandtuch- und Cremeseifespender Kombination, Edelstahl beschichtet, 400 mm Breite, PROOX LL-120-LO

Papierhandtuch- und Cremeseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-120-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-120-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 602,00	€	GP: ...........	€	

1.1.364	Papierhandtuch- und Cremeseifespender Kombination, Edelstahl, 400 mm Breite, PROOX PU-120-LO
   
Papierhandtuch- und Cremeseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-120-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-120-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 463,00	€	GP: ...........	€	

1.1.365	Papierhandtuch- und Cremeseifespender Kombination, weiß, 400 mm Breite, PROOX SF-120-LO
   
Papierhandtuch- und Cremeseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-120-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-120-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 602,00	€	GP: ...........	€	

1.1.366	Papierhandtuch- und elektr. Desinfektionsmittelspender Kombination, schwarz, 400 mm Breite, PROOX DP-120E-DE
   
Papierhandtuch- und elektr. Desinfektionsmittelspender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Elektr. Seifenspender mit Annnäherungsssensor. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 220 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-120E-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-120E-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 636,00	€	GP: ...........	€	

1.1.367	Papierhandtuch- und elektr. Desinfektionsmittelspender Kombination, Edelstahl beschichtet, 400 mm Breite, PROOX LL-120E-DE

Papierhandtuch- und elektr. Desinfektionsmittelspender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Elektr. Seifenspender mit Annnäherungsssensor. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 220 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-120E-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-120E-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 636,00	€	GP: ...........	€	

1.1.368	Papierhandtuch- und elektr. Desinfektionsmittelspender Kombination, Edelstahl, 400 mm Breite, PROOX PU-120E-DE
   
Papierhandtuch- und elektr. Desinfektionsmittelspender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Elektr. Seifenspender mit Annnäherungsssensor. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 220 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-120E-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-120E-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 585,00	€	GP: ...........	€	

1.1.369	Papierhandtuch- und elektr. Desinfektionsmittelspender Kombination, weiß, 400 mm Breite, PROOX SF-120E-DE
   
Papierhandtuch- und elektr. Desinfektionsmittelspender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Elektr. Seifenspender mit Annnäherungsssensor. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 220 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-120E-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-120E-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 636,00	€	GP: ...........	€	

1.1.370	Papierhandtuch- und elektr. Schaumseifespender Kombination, schwarz, 400 mm Breite, PROOX DP-120E-FO
   
Papierhandtuch- und elektr. Schaumseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Elektr. Seifenspender mit Annnäherungsssensor. Spender kann mit Batterien (4 x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 220 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-120E-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-120E-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 636,00	€	GP: ...........	€	

1.1.371	Papierhandtuch- und elektr. Schaumseifespender Kombination, Edelstahl beschichtet, 400 mm Breite, PROOX LL-120E-FO

Papierhandtuch- und elektr. Schaumseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Elektr. Seifenspender mit Annnäherungsssensor. Spender kann mit Batterien (4 x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 220 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-120E-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-120E-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 636,00	€	GP: ...........	€	

1.1.372	Papierhandtuch- und elektr. Schaumseifespender Kombination, Edelstahl, 400 mm Breite, PROOX PU-120E-FO
   
Papierhandtuch- und elektr. Schaumseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Elektr. Seifenspender mit Annnäherungsssensor. Spender kann mit Batterien (4 x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 220 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-120E-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-120E-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 585,00	€	GP: ...........	€	

1.1.373	Papierhandtuch- und elektr. Schaumseifespender Kombination, weiß, 400 mm Breite, PROOX SF-120E-FO
   
Papierhandtuch- und elektr. Schaumseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Elektr. Seifenspender mit Annnäherungsssensor. Spender kann mit Batterien (4 x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 220 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-120E-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-120E-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 636,00	€	GP: ...........	€	

1.1.374	Papierhandtuch- und elektr. Cremeseifespender Kombination, schwarz, 400 mm Breite, PROOX DP-120E-LO
   
Papierhandtuch- und elektr. Cremeseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Elektr. Seifenspender mit Annnäherungsssensor. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 220 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 1,1 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-120E-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-120E-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 636,00	€	GP: ...........	€	

1.1.375	Papierhandtuch- und elektr. Cremeseifespender Kombination, Edelstahl beschichtet, 400 mm Breite, PROOX LL-120E-LO

Papierhandtuch- und elektr. Cremeseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Elektr. Seifenspender mit Annnäherungsssensor. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 220 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 1,1 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-120E-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-120E-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 636,00	€	GP: ...........	€	

1.1.376	Papierhandtuch- und elektr. Cremeseifespender Kombination, Edelstahl, 400 mm Breite, PROOX PU-120E-LO
   
Papierhandtuch- und elektr. Cremeseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Elektr. Seifenspender mit Annnäherungsssensor. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 220 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 1,1 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-120E-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-120E-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 585,00	€	GP: ...........	€	

1.1.377	Papierhandtuch- und elektr. Cremeseifespender Kombination, weiß, 400 mm Breite, PROOX SF-120E-LO
   
Papierhandtuch- und elektr. Cremeseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Elektr. Seifenspender mit Annnäherungsssensor. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 220 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 1,1 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-120E-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-120E-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 636,00	€	GP: ...........	€	

1.1.378	Standsäule mit Gewindebohrungen für Seifen- und Desinfektionsmittelspender und Tropfschale, schwarz, PROOX DP-143
   
Standsäule mit Gewindebohrungen für Seifen- und Desinfektionsmittelspender und Tropfschale aus 2 mm Edelstahl. Horizontal geschliffen in Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Bohrungen mit Innengewinde für alle PROOX Seifen- und Desinfektionsmittelspendern für Wandmontage. Bodenblech aus 5 mm Edelstahl geschliffen. Artikel PROOX DP-143 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-143	

Menge: ...........	Stk	Preis: 438,00	€	GP: ...........	€	

1.1.379	Standsäule mit Gewindebohrungen für Seifen- und Desinfektionsmittelspender und Tropfschale, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-143

Standsäule mit Gewindebohrungen für Seifen- und Desinfektionsmittelspender und Tropfschale aus 2 mm Edelstahl. Horizontal geschliffen in Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Bohrungen mit Innengewinde für alle PROOX Seifen- und Desinfektionsmittelspendern für Wandmontage. Bodenblech aus 5 mm Edelstahl geschliffen. Artikel PROOX LL-143 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-143	

Menge: ...........	Stk	Preis: 438,00	€	GP: ...........	€	

1.1.380	Standsäule mit Gewindebohrungen für Seifen- und Desinfektionsmittelspender und Tropfschale, Edelstahl, PROOX PU-143
   
Standsäule mit Gewindebohrungen für Seifen- und Desinfektionsmittelspender und Tropfschale aus 2 mm Edelstahl. Horizontal geschliffen in Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Bohrungen mit Innengewinde für alle PROOX Seifen- und Desinfektionsmittelspendern für Wandmontage. Bodenblech aus 5 mm Edelstahl geschliffen. Artikel PROOX PU-143 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-143	

Menge: ...........	Stk	Preis: 325,00	€	GP: ...........	€	

1.1.381	Standsäule mit Gewindebohrungen für Seifen- und Desinfektionsmittelspender und Tropfschale, weiß, PROOX SF-143
   
Standsäule mit Gewindebohrungen für Seifen- und Desinfektionsmittelspender und Tropfschale aus 2 mm Edelstahl. Horizontal geschliffen in Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Bohrungen mit Innengewinde für alle PROOX Seifen- und Desinfektionsmittelspendern für Wandmontage. Bodenblech aus 5 mm Edelstahl geschliffen. Artikel PROOX SF-143 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-143	

Menge: ...........	Stk	Preis: 438,00	€	GP: ...........	€	

1.1.382	Tropfschale, schwarz, PROOX DP-144-2
   
Tropfschale für Wandmontage aus 2 mm Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Artikel PROOX DP-144-2 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-144-2	

Menge: ...........	Stk	Preis: 109,00	€	GP: ...........	€	

1.1.383	Tropfschale, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-144-2

Tropfschale für Wandmontage aus 2 mm Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Artikel PROOX LL-144-2 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-144-2	

Menge: ...........	Stk	Preis: 109,00	€	GP: ...........	€	

1.1.384	Tropfschalenhalterung, Edelstahl mit herausnehmbarer Kunststoffschale, PROOX PU-144
   
Tropfschalenhalterung. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Mit herausnehmbarer Kunststoffschale für Wandmontage. Artikel PROOX PU-144 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-144	

Menge: ...........	Stk	Preis: 173,00	€	GP: ...........	€	

1.1.385	Tropfschale, Edelstahl, PROOX PU-144-2
   
Tropfschale für Wandmontage aus 2 mm Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Artikel PROOX PU-144-2 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-144-2	

Menge: ...........	Stk	Preis: 86,00	€	GP: ...........	€	

1.1.386	Tropfschale, weiß, PROOX SF-144-2
   
Tropfschale für Wandmontage aus 2 mm Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Artikel PROOX SF-144-2 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-144-2	

Menge: ...........	Stk	Preis: 109,00	€	GP: ...........	€	

1.1.387	Gästehandtuchspender, schwarz, 300 mm Breite, PROOX DP-180
   
Gästehandtuchspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Ideal für klassische Gäste-Textilhandtücher mit 300 mm Breite, gerollt oder gefaltet. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-180 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-180	

Menge: ...........	Stk	Preis: 280,00	€	GP: ...........	€	

1.1.388	Gästehandtuchspender, Edelstahl beschichtet, 300 mm Breite, PROOX LL-180

Gästehandtuchspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Ideal für klassische Gäste-Textilhandtücher mit 300 mm Breite, gerollt oder gefaltet. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-180 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-180	

Menge: ...........	Stk	Preis: 280,00	€	GP: ...........	€	

1.1.389	Gästehandtuchspender, Edelstahl, 300 mm Breite, PROOX PU-180
   
Gästehandtuchspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Ideal für klassische Gäste-Textilhandtücher mit 300 mm Breite, gerollt oder gefaltet. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-180 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-180	

Menge: ...........	Stk	Preis: 191,00	€	GP: ...........	€	

1.1.390	Gästehandtuchspender, weiß, 300 mm Breite, PROOX SF-180
   
Gästehandtuchspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Ideal für klassische Gäste-Textilhandtücher mit 300 mm Breite, gerollt oder gefaltet. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-180 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-180	

Menge: ...........	Stk	Preis: 280,00	€	GP: ...........	€	

1.1.391	Hygienehandschuhspender, schwarz, PROOX DP-196
   
Hygienehandschuhspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen und ovaler Öffnung zur Entnahme für handelsübliche Hygienehandschuhboxen bis zu einer Größe von 245x130x78 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-196 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-196	

Menge: ...........	Stk	Preis: 218,00	€	GP: ...........	€	

1.1.392	Hygienehandschuhspender, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-196

Hygienehandschuhspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen und ovaler Öffnung zur Entnahme für handelsübliche Hygienehandschuhboxen bis zu einer Größe von 245x130x78 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-196 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-196	

Menge: ...........	Stk	Preis: 218,00	€	GP: ...........	€	

1.1.393	Hygienehandschuhspender, Edelstahl, PROOX PU-196
   
Hygienehandschuhspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen und ovaler Öffnung zur Entnahme für handelsübliche Hygienehandschuhboxen bis zu einer Größe von 245x130x78 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-196 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-196	

Menge: ...........	Stk	Preis: 127,00	€	GP: ...........	€	

1.1.394	Hygienehandschuhspender, weiß, PROOX SF-196
   
Hygienehandschuhspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen und ovaler Öffnung zur Entnahme für handelsübliche Hygienehandschuhboxen bis zu einer Größe von 245x130x78 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-196 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-196	

Menge: ...........	Stk	Preis: 218,00	€	GP: ...........	€	

1.1.395	Duschablage 300 mm Länge, schwarz, PROOX DP-603
   
Duschablage 300 mm Länge. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. 2 mm Materialstärke. Mit gerundeten Ecken. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-603 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-603	

Menge: ...........	Stk	Preis: 124,00	€	GP: ...........	€	

1.1.396	WC-Ablage für Mappen und Laptops, schwarz, PROOX DP-635
   
WC-Ablage für Mappen und Laptops für Wandmontage. Geeignet für Laptops, Tablet-PCs, Mappen und Hüllen. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Inkl. Schrauben aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX DP-635 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-635	

Menge: ...........	Stk	Preis: 152,00	€	GP: ...........	€	

1.1.397	Duschablage 300 mm Länge, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-603

Duschablage 300 mm Länge. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. 2 mm Materialstärke. Mit gerundeten Ecken. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-603 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-603	

Menge: ...........	Stk	Preis: 124,00	€	GP: ...........	€	

1.1.398	WC-Ablage für Mappen und Laptops, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-635

WC-Ablage für Mappen und Laptops für Wandmontage. Geeignet für Laptops, Tablet-PCs, Mappen und Hüllen. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Inkl. Schrauben aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX LL-635 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	LL-635	

Menge: ...........	Stk	Preis: 152,00	€	GP: ...........	€	

1.1.399	Duschablage 300 mm Länge, Edelstahl, PROOX PU-603
   
Duschablage 300 mm Länge. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. 2 mm Materialstärke. Mit gerundeten Ecken. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-603 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-603	

Menge: ...........	Stk	Preis: 78,00	€	GP: ...........	€	

1.1.400	WC-Ablage für Mappen und Laptops, Edelstahl, PROOX PU-635
   
WC-Ablage für Mappen und Laptops für Wandmontage. Geeignet für Laptops, Tablet-PCs, Mappen und Hüllen. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Inkl. Schrauben aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX PU-635 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-635	

Menge: ...........	Stk	Preis: 96,00	€	GP: ...........	€	

1.1.401	Duschablage 300 mm Länge, weiß, PROOX SF-603
   
Duschablage 300 mm Länge. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. 2 mm Materialstärke. Mit gerundeten Ecken. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-603 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-603	

Menge: ...........	Stk	Preis: 124,00	€	GP: ...........	€	

1.1.402	WC-Ablage für Mappen und Laptops, weiß, PROOX SF-635
   
WC-Ablage für Mappen und Laptops für Wandmontage. Geeignet für Laptops, Tablet-PCs, Mappen und Hüllen. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Inkl. Schrauben aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX SF-635 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-635	

Menge: ...........	Stk	Preis: 152,00	€	GP: ...........	€	

1.1.403	Fußstütze, schwarz, PROOX DP-611
   
Fußstütze mit perforierter Trittfläche. Für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Zum Abstützen der Füße während oder nach dem Duschen. Die Trittfläche beträgt ca. 12 cm. Einfach zu reinigen. Artikel PROOX DP-611 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	DP-611	

Menge: ...........	Stk	Preis: 183,00	€	GP: ...........	€	

1.1.404	Fußstütze, Edelstahl, PROOX PU-611
   
Fußstütze mit perforierter Trittfläche. Für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Zum Abstützen der Füße während oder nach dem Duschen. Die Trittfläche beträgt ca. 12 cm. Einfach zu reinigen. Artikel PROOX PU-611 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-611	

Menge: ...........	Stk	Preis: 163,00	€	GP: ...........	€	

1.1.405	Fußstütze, weiß, PROOX SF-611
   
Fußstütze mit perforierter Trittfläche. Für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Zum Abstützen der Füße während oder nach dem Duschen. Die Trittfläche beträgt ca. 12 cm. Einfach zu reinigen. Artikel PROOX SF-611 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	SF-611	

Menge: ...........	Stk	Preis: 183,00	€	GP: ...........	€	

1.1.406	Tischseifenspender extra massiv, Messing verchromt, PROOX PU-145
   
Tischseifenspender extra massiv aus Messing, hochglanzverchromt. Sehr stabile Metallpumpe mit diebstahlsicherer Montage. Wird mit Inbus gesichert. Kann zur Reinigung - oder Befüllung - von oben entnommen werden. Länge Auslauf: 140 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1 Liter. Inkl. Montagezubehör und Verlängerungsschlauch mit 1,5 m Länge für die Seifenansaugung aus Kanister. Artikel PROOX PU-145 oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-145	

Menge: ...........	Stk	Preis: 127,00	€	GP: ...........	€	

1.1.407	Tischseifenspender klein, Messing verchromt, PROOX PU-148-CR
   
Tischseifenspender klein mit Gehäuse aus Messing, hochglanzverchromt. Bewährte Pumpentechnik. Kann zur Reinigung und Befüllung von oben entnommen werden. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 0,5 Liter. Inkl. Montagezubehör. Artikel PROOX PU-148-CR oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-148-CR	

Menge: ...........	Stk	Preis: 63,00	€	GP: ...........	€	

1.1.408	Tischseifenspender klein, Edelstahl, PROOX PU-148-ST
   
Tischseifenspender klein. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Bewährte Pumpentechnik. Kann zur Reinigung und Befüllung von oben entnommen werden. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 0,5 Liter. Inkl. Montagezubehör. Artikel PROOX PU-148-ST oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-148-ST	

Menge: ...........	Stk	Preis: 79,00	€	GP: ...........	€	

1.1.409	Elektr. Tischseifenspender für Desinfektionsmittel, Edelstahl, PROOX PU-145E-DE
   
Elektr. Tischseifenspender für Desinfektionsmittel für Waschtisch-Montage. Intelligente LED-Anzeige mit verschieden Blinkfarben. Auslauf aus gebürstetem Edelstahl. Mit diebstahlsicherer Montage. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,5 Liter. Optional auch 3L-Flaschen erhältlich. Inkl. Montagezubehör und 230V EU-Netzstecker. Artikel PROOX PU-145E-DE oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-145E-DE	

Menge: ...........	Stk	Preis: 325,00	€	GP: ...........	€	

1.1.410	Elektr. Tischseifenspender für Schaumseife, Edelstahl, PROOX PU-145E-FO
   
Elektr. Tischseifenspender für Schaumseife für Waschtisch-Montage. Intelligente LED-Anzeige mit verschieden Blinkfarben. Auslauf aus gebürstetem Edelstahl. Mit diebstahlsicherer Montage. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,5 Liter. Optional auch 3L-Flaschen erhältlich. Inkl. Montagezubehör und 230V EU-Netzstecker. Artikel PROOX PU-145E-FO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-145E-FO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 325,00	€	GP: ...........	€	

1.1.411	Elektr. Tischseifenspender für Cremeseife, Edelstahl, PROOX PU-145E-LO
   
Elektr. Tischseifenspender für Cremeseife für Waschtisch-Montage. Intelligente LED-Anzeige mit verschieden Blinkfarben. Auslauf aus gebürstetem Edelstahl. Mit diebstahlsicherer Montage. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,5 Liter. Optional auch 3L-Flaschen erhältlich. Inkl. Montagezubehör und 230V EU-Netzstecker. Artikel PROOX PU-145E-LO oder Vergleichbares.
Artikelnr.: 	PU-145E-LO	

Menge: ...........	Stk	Preis: 325,00	€	GP: ...........	€